Nr sprawy : DPS/ZP/2523/2533/ BZP /D / 37N/ 2016

Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | **Cena**  **jedn. brutto**  **(zł)** | **Razem wartość**  **brutto**  **(-zł-)** |
| -1- | -2- | -3- | **-4-** | **-5-** |
| Maszyna do czyszczenia i osuszania podłóg Numatic TT 1840 zasilana sieciowo- kablowa firmy Numatic wraz z uchwytem do pada 14″ do automatu czyszczącego Numatic TT 1840 .DANE TECHNICZNE Numatic TT 1840: wydajność teoretyczna ~1050m2/h, szerokość pracy - 400mm, moc silnika szczotki - 400 W, moc silnika ssawy - 300 W, zasilanie - ~220-240V, przewód zasilający - 21m, obroty szczotki - 150 obr./min., szerokość szczotki - 1x400 mm, szerokość pad - 1x14”, pojemność zbiornika wody czystej - 18 l, pojemność zbiornika wody brudnej – 18 l, poziom hałasu – 71 dB, waga - 38,5 kg (bez wody), wymiary - 880x1132x520mm. W skład wyposażenia maszyny Numatic TT 1840 ma chodzić:   * Szczotka czyszcząca średnio twarda * Ssawa zbierająca wbudowana w urządzenie * Przewód zasilający * Uchwyt padów | szt | **4** |  |  |
| **Pady zielone 14”** dostosowane do pracy z urządzeniem Numatic TT 1840 | szt | **20** |  |  |

**Razem wartość oferty brutto : ……………………….**zł

Słownie: ( ……………………………………………………………………………..……. zł)

…………………………………………….

*p o d p i s*

*upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*