**WYMIANA DRZWI WEJ**Ś**CIOWYCH GŁÓWNYCH**

**Nowe drzwi wejściowe główne na elewacji frontowej**

Specyfikacja techniczna warunków zamówienia

Należy zamontować drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone dwuskrzydłowe z przekładkami termicznymi antywłamaniowe o wym. 200x240 cm, tj. o pow. 2,4 m2.

**Wymianie podlegają drzwi po lewej stronie elewacji frontowej budynku. Nowe drzwi powinny zostać wykonane analogicznie do istniejących drzwi na sąsiedniej, tj. prawej stronie elewacji**, które to drzwi zostały wymienione w roku 2015 podczas wcześniejszego etapu modernizacji budynku ARTzona zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną:

*Minimalna szerokość skrzydła głównego w świetle: 0,9 m. Wysokość w dostosowaniu do*

*istniejącego otworu.*

*Pozostałe obowiązkowe wyposażenie drzwi:*

*- 3 zawiasy 3-skrzydełkowe, 3 bolce antywłamaniowe od strony zawiasów,*

*- zamek listwowy ze stali nierdzewnej rolkowy, 3 punktowy, antywłamaniowy w klasie*

*min. C z wkładką centralną w klasie min. C.*

*- wewnątrz profilu blachy stalowe zabezpieczające zamek przed przewierceniem,*

*- elektrozaczep z blokadą dzień/noc, zintegrowany z systemem domofonu lub wideo*

*domofonu zgodnie z wymaganiami użytkowników.*

*- samozamykacz szynowy,*

*- od zewnątrz pochwyt ze stali nierdzewnej satynowanej (rura prosta, pionowa o długości*

*60cm) – dobór pochwytów od zewnątrz / klamek od wewnątrz uzgodnić z nadzorem autorskim.*

*Dobór profili pod względem gwarantowanej bezawaryjnej ilości otwarć / zamknięć dostosować*

*do charakteru zabudowy, z uwzględnieniem faktu, że są to drzwi wejścia głównego.*

*Wszystkie profile lakierowane proszkowo na kolor RAL 9006.*

*Szklenie przezierne, antywłamaniowe, bezpieczne, jedno lub dwu komorowe. Szklenie pełnych*

*pól – bez poziomych elementów pośrednich.*

*Obróbki, listwy maskujące – systemowe z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo na*

*kolor profili*.

**W ofercie cenowej wymiany drzwi Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić wszystkie nakłady konieczne do kompleksowego i prawidłowego wykonania usługi z uwzględnieniem m.in., iż:**

- Należy całkowicie zdemontować oraz zutylizować istniejące drzwi drewniane wraz z ościeżnicami, a powstałe w wyniku prac demontażowych ubytki w strukturze tynków uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym.

- Należy zdemontować oraz ponownie zamontować istniejącą kasetę żaluzjową sterowaną elektrycznie (wraz z prowadnicami) i zamontowaną wewnątrz portalu drzwiowego (prace prowadzić tak aby nie uszkodzić obwoluty drzwiowej).

- Należy dostarczyć i zamontować dystansowe profile aluminiowe pomiędzy prowadnicami rolety, a nowymi drzwiami wewnątrz portalu drzwiowego.