Zał. nr 3 do Zaproszenia

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest ***Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55******– dostawa mebli.***

**Uwaga:**

* Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu ich montażu – przed wykonaniem mebli.
* Wykonawca zobowiązany jest dopasować meble funkcjonalnie i wymiarowo do pomieszczenia dla którego są przeznaczone.
* **Ostateczny dobór wzorów i kolorów materiałów, z których wykonane będą wykonane meble w uzgodnieniu z Zamawiającym**
* Zastosować materiały odporne na zarysowania oraz wpływ promieniowania słonecznego.

**Część nr 1: meble do pokoi mieszkalnych**

1. **Szafka nocna - rys. nr 1; 55 szt.**

Wymiary: 40x40x85cm

Szafka nocna wykonana z płyt meblowych wiórowych, laminowanych dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty.

Ściany boczne wykonane z płyty grubości 18mm, wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniejszej niż 0,5mm, w dekorze płyty meblowej. Blat szafki nocnej wykonany z płyty laminowanej grubości nie mniejszej niż 4,5 cm z zaokrąglonymi narożnikami. Krawędzie blatu wykończone listwa ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniejszej niż 2,0 mm, w dekorze płyty meblowej. Szafka nocna wykonana z płyty meblowej w kolorze olchy/olchy górskiej.

Plecy szafki nocnej wykonane z płyty HDF gr. 3mm w kolorze olchy/olchy górskiej. W szafce nocnej przewidzieć szufladę o wysokości nie mniejszej niż 15cm. Szuflada otwierana na prowadnicach metalowych rolkowych.

Poniżej szuflady, szafka z dwoma półkami, zamykana drzwiczkami. Zastosować zawiasy: kątowy metalowy , puszkowy 110o. Szuflada oraz drzwiczki regałów zamykane na zamki niepowtarzalne. W zestawie trzy sztuki kluczyków.

Szafka nocna na 4 nóżkach o wys. 4-7cm Należy zastosować nogi z tworzywa sztucznego, prostopadłościenne w kolorze szarym. Nogi mocowane w narożnikach (4 szt.). Na nogach przewidzieć podkładki ślizgowe.

Uchwyty metalowe, prostokątne w kolorze satynowym długości około 15 cm. Zastosować dwa uchwyty: do szuflady oraz szafki otwieranej.

1. **Szafka nocna - rys. nr 1 4 szt.**

Wymiary: 40x40x85cm. Szafkę należy wykonać na wzór istniejących w budynku.

Szafka nocna wykonana zgodnie z opisem zawartym w pkt. 1), ale z płyty meblowej w kolorze gruszy polnej/calvados.

1. **BLAT DO STOŁU – OKRĄGŁY 22 szt.**

Blat do stołu, okrągły, o średnicy wynoszącej 78-80cm. Blat wykonany z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25mm. Kolorystyka blatu stolika w tonacji olchy/olchy górskiej. Krawędź blatu oklejona listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości nie mniejszej niż 2,0mm. Listwa ochronna dopasowana kolorystycznie do blatu stołu. Podstawa stolika– nogi gięte, dostarczona przez Zamawiającego. Należy przewidzieć sposób łączenia blatu stolika, z podstawą dostarczoną przez Zamawiającego.

Zdjęcia podstawy do stołu .



1. **STÓŁ PROSTOKĄTNY 3 szt.**

Stół prostokątny, o wymiarach 80x140-145cm. Stolik wykonany z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25mm. Kolorystyka stołu w tonacji olchy/olchy górskiej. Krawędź blatu stołu - zaokrąglona na narożnikach , oklejona listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości nie mniejszej niż 2,0mm. Zaokrąglenie narożników po łuku o promieniu fi 40mm. Listwa ochronna dopasowana kolorystycznie do blatu stołu. Podstawa stolika wykonana z czterech nóg, o przekroju kwadratowym, MDF, 5x5cm zakończonymi stopkami z tworzywa sztucznego.

1. **STÓŁ OKRĄGŁY 3 szt.**

Stół okrągły, o średnicy wynoszącej 78-80cm. Blat wykonany z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25mm. Kolorystyka blatu stolika w tonacji gruszy polnej/calvados**.** Krawędź blatu oklejona listwą ochronną z tworzywa sztucznego, o grubości nie mniejszej niż 2,0mm. Listwa ochronna dopasowana kolorystycznie do blatu stołu. Podstawa stolika– nogi gięte, dostarczona przez Zamawiającego ( zdjęcie w pkt 3). Należy przewidzieć sposób łączenia blatu stolika z podstawą dostarczoną przez Zamawiającego.

**Część nr 2: meble do szatni**

1. **SZAFA DO SZATNI - rys. nr 2 6 szt.**

**Szafa do szatni w budynku przy ul. Krakowskiej 45 front – wykonanie na wzór istniejących.**

Szafa wykonana z płyty meblowej laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szafa ubraniowa wykonana z płyty meblowej w tonacji buku/ jasnego beżu, z widocznym usłojeniem. Wewnątrz półki, przegroda pionowa oraz plecy szafy wykonane z płyty HDF gr. 3mm w kolorze buku/jasnego beżu. W każdej szafce drążek metalowy na odwieszenie ubrań ( wspólny dla obu części szafki).Zastosować zawiasy: kątowy metalowy , puszkowy 110o. Szafa zamykana na zamek niepowtarzalny. W zestawie trzy sztuki kluczyków.

Szafy na 4 nóżkach o wys. 4-7cm Należy zastosować nogi z tworzywa sztucznego, prostopadłościenne w kolorze szarym. Nogi mocowane w narożnikach (4 szt.). Na nogach przewidzieć podkładki ślizgowe.

Uchwyty metalowe, prostokątne w kolorze satynowym długości około 15 cm.

1. **SZAFA DO SZATNI - rys. nr 2 28 szt.**

**Szafa do szatni w budynku przy ul. Krakowskiej 53**

Szafa wykonana z płyty meblowej laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szafa ubraniowa wykonana z płyty meblowej w tonacji buku/ jasnego beżu z widocznym usłojeniem. Wewnątrz półki, przegroda pionowa oraz plecy szafy wykonane z płyty HDF gr. 3mm w kolorze buku/jasnego beżu. W każdej szafce drążek metalowy na odwieszenie ubrań ( wspólny dla obu części szafki).Zastosować zawiasy: kątowy metalowy , puszkowy 110o. Szafa zamykana na zamek niepowtarzalny. W zestawie trzy sztuki kluczyków.

Szafy na 4 nóżkach o wys. 4-7cm Należy zastosować nogi z tworzywa sztucznego, prostopadłościenne w kolorze szarym. Nogi mocowane w narożnikach (4 szt.). Na nogach przewidzieć podkładki ślizgowe.

Uchwyty metalowe, prostokątne w kolorze satynowym długości około 15 cm.

Szafy do montażu w pomieszczeniach piwnicy oznaczonych na rys. nr 3 : szatnia nr 1 i szatnia nr 2 – rozmieszczenie szaf dostosowane do wymiarów pomieszczeń i ustalane z Zamawiającym.

1. **SZAFA DO SZATNI - rys. nr 2 16 szt.**

**Szafa do szatni w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna – kuchnia**

Szafa wykonana z płyty meblowej laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szafa ubraniowa wykonana z płyty meblowej w tonacji jasnego jesionu/ jasnego dębu/jasnego beżu z widocznym usłojeniem. Wewnątrz półki, przegroda pionowa oraz plecy szafy wykonane z płyty HDF gr. 3mm w kolorze jasnego beżu. W każdej szafce drążek metalowy na odwieszenie ubrań ( wspólny dla obu części szafki).Zastosować zawiasy: kątowy metalowy , puszkowy 110o. Szafa zamykana na zamek niepowtarzalny. W zestawie trzy sztuki kluczyków.

Szafy na 4 nóżkach o wys. 4-7cm Należy zastosować nogi z tworzywa sztucznego, prostopadłościenne w kolorze szarym. Nogi mocowane w narożnikach (4 szt.). Na nogach przewidzieć podkładki ślizgowe.

Uchwyty metalowe, prostokątne w kolorze satynowym długości około 15 cm.

Szafy do montażu w pomieszczeniach piwnicy oznaczonych na rys.4: szatnia nr 1 o pow. 9,83 m² i szatnia nr 2 w pom. 17/0 o pow. 11,91 m² – rozmieszczenie szaf dostosowane do wymiarów pomieszczeń i ustalane z Zamawiającym. Przez pomieszczenia przechodzą kanały wentylacji mechanicznej.

1. **ŁAWKA DO SZATNI 4 szt.**

Ławkę wykonaćz płyty meblowej laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Ławka – siedzisko wykonane z płyty meblowej w kolorze jak meble szatni ( tj. 2 szt. jak do szatni w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna i 2 szt. do szatni w bud. przy ul. Krakowskiej 53). Wszystkie krawędzie i zakończenia płyty meblowej należy zabezpieczyć listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniej niż 0,5mm. Grubość płyty meblowej nie mniej niż 18mm. Na nogach zastosować podkładki antypoślizgowe.

1. **WIESZAK DO SZATNI 4 szt.**

Wieszak wykonany z płyty meblowej laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty.

Wieszak wykonany z płyty meblowej w kolorze jak meble szatni ( tj. 2 szt. jak do szatni w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna i 2 szt. do szatni w bud. przy ul. Krakowskiej 53).

Wszystkie krawędzie i zakończenia płyty meblowej należy zabezpieczyć listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniej niż 0,5mm. Grubość płyty meblowej nie mniej niż 18mm. Wieszak mocowany do ściany murowanej. Przed zamontowaniem wieszaka należy zamontować na ścianie płytę meblowa o wym. ok. 100cmx120 cm w kolorze mebli szatni.

Do wieszaka należy zamontować 8-10 haczyków na ubrania, metalowych, chromowanych z odlewu, w kolorze satynowym.

**Część nr 3: meble pozostałe**

1. **MEBLE DO POKOJU SOCJALNEGO**

**Meble kuchenne wykonane z płyt meblowych:**

1. Szafki stojące:

80 cm – pod zlew jednokomorowy

80 cm – dwudrzwiowa, z półką

40 cm z 4-ema szufladami,

1. Szafki wiszące :

80 cm – dwudrzwiowa, z półką – 2 szt.

40 cm – jednodrzwiowa z półką

Szafki stojące: na stopach metalowych wysokości ok. 7-10 cm. Meble stojące przykryte blatem postforming o grubości nie mniej niż 36mm. Kolor blatu w odcieniach szarych/brązowych- z elementami bieli, beżu.Krawędź blatu z wyobleniem 9mm.

Szafki wiszące mocowane do ściany na zawieszkach regulowanych. Ścianki boczne oraz fronty szafek wykonane z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości nie mniejszej niż 18mm. Kolor w odcieniach białym/jasnym pastelowym.

Wykończenie brzegów poprzez zastosowanie listew ochronnych z tworzywa sztucznego grubości nie mniejszej niż 2 mm. Plecy szafek dolnych oraz górnych wykonane z płyty HDF gr. 3mm w kolorze białym. Krawędzie boczne frontów szafek sfazowane na półokrągło. Szyny szuflad i szafek samozamykające się – cicho domykające się. Zastosować blendy na szafkach skrajnych przy ścianie. Zastosować zawiasy kątowy metalowy , puszkowy. Uchwyty prostokątne dł. nie mniej niż 15cm, metalowe w kolorze satynowym. Styk ściany z blatem wykończony listwą w kolorze blatu. Dół szafek wymknięty cokołem na styku z podłogą zabezpieczoną uszczelką.

W zakresie prac należy uwzględnić montaż zlewozmywaka jednokomorowego. Wykonawca zobowiązany jest dopasować ciągi szafek funkcjonalnie i wymiarowo do pomieszczenia przeznaczonego na pomieszczenie socjalne.

1. **MEBLE DO POKOJU KIEROWNIKA**
2. Szafa ubraniowa 40 cm, z drążkiem na wieszaki i półką
3. Szafa biurowa, dwudrzwiowa 80 cm – z półkami na całej wysokości szafy, odległość między półkami ok. 38 cm.

Wysokość mebli ok. 200 cm

Głębokość mebli ok. 60 cm

Szafy wykonane z płyty meblowej laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty.

Szafy wykonane z płyty meblowej w kolorze białym/białym z elementami koloru jasnoszarego/beżowego, z widocznym usłojeniem poziomo. Wszystkie krawędzie i zakończenia płyty meblowej należy zabezpieczyć listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniej niż 1,0mm. Grubość płyty meblowej nie mniej niż 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr. 3mm. Zastosować zawiasy kątowe metalowe , puszkowe. Uchwyty metalowe, prostokątne w kolorze satynowym długości około 15 cm. Szafy wyposażone w zamek na kluczyk, niepowtarzalny. Należy zastosować nogi metalowe prostopadłościenne w kolorze szarym. Na nogach przewidzieć podkładki ślizgowe.

1. Biurko

Długość: 120cm (-/+50mm).

Szerokość: 60cm (-/+20mm).

Wysokość całkowita: 75cm (-/+20mm).

Biurko wykonane z płyty meblowej, laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej w tonacji szaf. Wszystkie krawędzie i zakończenia płyty meblowej należy zabezpieczyć listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniej niż 1,0mm. Listwa ochronna w kolorze płyty meblowej. Grubość blatu nie mniejsza niż 22 mm pokryte laminatem HPL 0,4mm w tonacji płyty meblowej z widocznym usłojeniem poziomo. Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej nie mniej niż 18mm laminowanej dwustronnie. Biurko z dwoma szafkami podblatowymi: w jednej 3 szuflady, a w drugiej z półka. Obie szafki zamykane na kluczyk.

1. Biurko komputerowe

Długość: 90cm (-/+50mm).

Szerokość: 50cm (-/+20mm).

Wysokość całkowita: 75cm (-/+20mm).

Wykonanie jak w pkt. c. Biurko z jedną szafką podblatową z półką oraz pod blatem w części środkowej wykonać półkę wysuwaną na klawiaturę komputerową.

1. **MEBLE DO POKOJU MAGAZYNIEREK**
2. Szafa ubraniowa 40 cm, z drążkiem na wieszaki i półką
3. Szafa biurowa, dwudrzwiowa 80 cm – z półkami na całej wysokości szafy, odległość między półkami ok. 38 cm.

Wysokość mebli ok. 200 cm

Głębokość mebli ok. 60 cm

Szafy wykonane z płyty meblowej laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty.

Szafy wykonane z płyty meblowej w kolorze białym/białym z elementami koloru jasnoszarego/beżowego, z widocznym usłojeniem poziomo. Wszystkie krawędzie i zakończenia płyty meblowej należy zabezpieczyć listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniej niż 1,0mm. Grubość płyty meblowej nie mniej niż 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr. 3mm. Zastosować zawiasy kątowe metalowe , puszkowe. Uchwyty metalowe, prostokątne w kolorze satynowym długości około 15 cm. Szafy wyposażone w zamek na kluczyk, niepowtarzalny. Należy zastosować nogi metalowe prostopadłościenne w kolorze szarym. Na nogach przewidzieć podkładki ślizgowe.

1. Biurko – 2 szt..

Długość: 120cm (-/+50mm).

Szerokość: 60cm (-/+20mm).

Wysokość całkowita: 75cm (-/+20mm).

Biurko wykonane z płyty meblowej, laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej w tonacji szaf. Wszystkie krawędzie i zakończenia płyty meblowej należy zabezpieczyć listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniej niż 1,0mm. Listwa ochronna w kolorze płyty meblowej. Grubość blatu nie mniejsza niż 22 mm pokryte laminatem HPL 0,4mm w tonacji płyty meblowej z widocznym usłojeniem poziomo. Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej nie mniej niż 18mm laminowanej dwustronnie. Biurko z dwoma szafkami podblatowymi: w jednej 3 szuflady, a w drugiej z półka. Obie szafki zamykane na kluczyk. W części środkowej wykonać półkę wysuwaną na klawiaturę komputerową.

1. **BIURKO 1 szt.**

Długość: 150cm (-/+50mm).

Szerokość: 70cm (-/+20mm).

Wysokość całkowita: 75cm (-/+20mm).

Biurko wykonane z płyty meblowej, laminowanej dwustronnie. Krawędzie płyty zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej w tonacji bieli/beżu/orzecha. Wszystkie krawędzie i zakończenia płyty meblowej należy zabezpieczyć listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości nie mniej niż 1,0mm. Listwa ochronna w kolorze płyty meblowej. Grubość blatu nie mniejsza niż 22 mm pokryte laminatem HPL 0,4mm w tonacji płyty meblowej z widocznym usłojeniem poziomo. Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej nie mniej niż 18mm laminowanej dwustronnie. Biurko z dwoma szafkami podblatowymi: w jednej 3 szuflady, a w drugiej z półka. Obie szafki zamykane na kluczyk. W części środkowej wykonać półkę wysuwaną na klawiaturę komputerową.

**UWAGA:**

**Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac**

* **atesty, certyfikaty,**
* **próbki materiałów, kolorów, struktury, faktury itp.**

**zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - celem akceptacji przez Zamawiającego.**