**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)**

**dla opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę dla zadania**

**pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią”**

**na potrzeby Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie”**

**Zamawiający;**

Nazwa: Gmina Miejska Kraków - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie, ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków, tel. / fax: 12/6560994

Poczta elektroniczna: (e-mail) [parkowa12@tlen.pl](mailto:parkowa12@tlen.pl)

**Tryb postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

**Ogólny opis przedmiotu zamówienia**

**1**. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32m x 18m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. Boisko ma mieć charakter obiektu sportowego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej.

**2.** Dane techniczne projektowanego boiska:

* długość: 32,00 m
* szerokość: 18,00m
* powierzchnia brutto: 576,00 m2
* obwód boiska: 100,00 m

**3.** Rodzaj nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubość warstwy 13 mm (11 + 2 mm) na podbudowie elastycznej.

**4**. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

**4.1** B**oisko do gry w piłkę nożną / ręczną / koszykówkę**

* wymiary boiska szer. 16,00m x dł. 30,00m.
* powierzchnia pola netto: 480 m2
* boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości min.1,00 metra wzdłuż linii bocznych i końcowych.
* linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm.
* w połowie długości pole musi być podzielone linią środkową na dwa równe pola gry.

**Wyposażenie boiska:**

* bramka stacjonarna metalowa do piłki nożnej 3x2 m z tulejami montażowymi umożliwiającymi demontaż – 2 sztuki,
* siatka całoroczna do bramek do piłki nożnej turniejowej 3x2 m – 2 sztuki.

Bramka winna posiadać również funkcje statywu (stojaka) do tablicy do koszykówki wykonanego z metalu.

* tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej 18 mm – 180 x 105 cm.- 2 szt.
* kosz uchylny sprężynowy - 2 szt.
* siatka do kosza - 2 szt.

**4.2 Boisko do gry w siatkówkę:**

* wymiary szer. 9,00m x dł. 18,00m.
* w połowie długości pole jest podzielone linią środkową na dwa równe pola gry.
* powierzchnia pola netto: 162 m2

**Wyposażenie boiska:**

* słupki wolnostojące stalowe lub aluminiowe podtrzymujące siatkę z regulacją wysokości zawieszenia siatki i mechanizmem ciągu siatki.
* tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż – 2 sztuki,
* pokrywy na tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w piłkę nożną lub ręczną.
* siatka do siatkówki całosezonowa - 1 sztuka.
* linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm.

**4.3 Boisko do badmintona:**

* wymiary szer. 6,00 x 13,00 m.
* linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm.

**4.4 Piłkochwyty**

Wykonane z siatki cynkowanej ogniowo o grubości powierzchni min. 100 mikrometrów krawędź oczka max 65 x 65mm gr. 3 mm.

Całość do wysokości 500 cm. od poziomu boiska, usztywniona poprzez linki stalowe naciągowe siatki.

**5.** Wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe - wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania w szczególności przez dzieci.

**6. Odwodnienie boiska:**

Poprzez odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną powierzchnię terenu. Spadek poprzeczny boiska min. 0,7%. Wody opadowe winny być odprowadzane na trawniki wokół boiska.

**7. Nawierzchnia:**

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia winna składać się z dwóch warstw: baza z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2 mm.

Warstwa dolna grubości 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody układana maszynowo (mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym). Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone winny być linie boisk specjalistyczną farba poliuretanową. Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni.

**8.** Teren na którym planowane jest boisko jest płaski, wolny od zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń. W miejscu planowanego boiska teren jest o nawierzchni gruntowej – trawiasty.

Wzdłuż istniejącego boiska trawiastego przebiega kabel niskiego napięcia. W dokumentacji należy uwzględnić przekładkę sieci oraz związane z tym pozwolenia i uzgodnienia. Obszar planowanej inwestycji figuruje w rejestrze zabytków.

**9.** Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym kosztów wszelkich uzgodnień.

**10**. **Termin wykonania zamówienia;**

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania **ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie** **do dnia 15 września 2016r.**
2. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną, listem lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego **do dnia 16 czerwca 2016r.**
5. Formularz ofertowy powinien być opieczętowany pieczęcią firmową oraz imiennymi pieczęciami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

**12**. Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium ceny: 100%.

**13**. Załączniki:

a) Formularz ofertowy,

b) Oświadczenie Wykonawcy.