Załącznik nr 5.2.B do Oferty Wykonawcy

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**MEBLE NA WYMIAR**

Uwagi ogólne:

1. Wszystkie meble i wyposażenie AGD muszą być fabrycznie nowe.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble i wyposażenie zostały wniesione, ustawione i zamontowane (wraz ze sprzętami AGD) w pomieszczeniach wg wskazań Zamawiającego
3. Przed złożeniem oferty zaleca się, a przed wykonaniem mebli wymaga się dokonania szczegółowych obmiarów w miejscu instalacji i montażu.
4. Wykonawca uzgodni z zamawiającym kolor płyt i blatów do wymienionych mebli.
5. Wykonawca w dniu podpisania umowy winien dostarczyć : atest higieniczny na płytę oraz laminat HPL, atest higieniczny i świadectwo jakości PZH dla blatów kuchennych, certyfikat FSC dla materiałów drewnopochodnych.
6. Rysunki złożeniowe zabudowy meblowej (M.1, M.2, M.3), przykładowe wizualizacje oraz rysunki szczegółowe poszczególnych mebli oraz całej zabudowy znajdują się w odrębnym załączniku do SIZW.

Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich pozycji:

1. Meble wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie wysokich temperatur. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty meblowej o szerokości odpowiadającej grubości elementów i promieniu 2mm.
2. Jeśli w opisie nie określono inaczej: korpusy, fronty, półki i przegrody poziome i pionowe wykonane z płyty gr.18mm.
3. Jeśli w opisie nie określono inaczej: ściany tylne wykonane z płyty gr. 10mm.
4. Korpus szafek łączony za pomocą złączy meblowych niewidocznych.
5. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu.
6. Dwupunktowe uchwyty relingowe, wykończone w kolorze aluminium o rozstawie wierceń 192mm i długości całkowitej 272mm (z wyłączeniem pozycji M.2/4, M.2/5).
7. Półki na podpórkach metalowych zabezpieczone przed wypadaniem, posiadające trójstopniową regulację wysokości w rozstawie co 32mm.
8. Zawiasy meblowe z puszką o średnicy 35mm, wyposażone w system cichego domyku.
9. Zawiasy meblowe do drzwi nakładanych o kącie otwarcia 110o z systemem mocowania typu „clip”.
10. Szuflady płytowe na prowadnicach wałkowych z systemem samodociągu oraz zintegrowany hamulcem; pełny wysuw.
11. Wszystkie szafki stojące osadzony na regulowanych nogach cokołowych ze ślizgaczem, nogi przeznaczone do cokołów o wysokości 100mm.
12. Cokół mocowany do nóżek za pomocą klipsów.
13. Szafki wiszące przytwierdzone do ściany za pomocą zawieszek meblowych regulowanych, w kolorze zbliżonym do koloru korpusu.
14. W szafkach wiszących ściana tylna wpuszczana w boki oraz wieńce mebla.
15. W szafkach dolnych ściana tylna wpuszczana w boki mebla.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Rysunek |
| 1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 | **Zabudowa meblowa wnękowa do pomieszczenia 0.14 Bufet**  W skład zabudowy wchodzi:   * Szafka wisząca M.1/1 – 2 szt. * Szafka wisząca M.1/2 – 1 szt. * Szafka wisząca z okapem M.1/3 – 1 szt. * Szafka wisząca M.1/4 – 1 szt. * Szafka pod zlewozmywak M.1/5 – 1 szt. * Szafka dolna wąska M.1/6 – 1 szt. * Blat kuchenny na szerokość zabudowy   Szafka wisząca M.1/1   * Wymiary: 680 x 300 x h=1000mm * Szafka wisząca z dwoma półkami   Szafka wisząca M.1/2   * Wymiary: 680 x 300 x h=250mm * Szafka wisząca z klapą uchylną, otwierana za pomocą siłownika dostosowanego do wymiarów klapy   Szafka wisząca z okapem M.1/3   * Wymiary: 680 x 300 x h=250mm * Szafka wisząca z frontem rewizyjnym montowanym za pomocą zatrzasków kulkowych * Frezowania szafki dostosowane do montażu okapu kuchennego typu Franke FBI 522 XS /   /lub równoważnego/  Szafka wisząca M.1/4   * Wymiary: 680 x 300 x h=500mm * Szafka wisząca z klapą uchylną, otwierana za pomocą siłownika dostosowanego do wymiarów klapy * Szafka z jedną półką   Szafka pod zlewozmywak M.1/5   * Wymiary: 520 x 700 x h=720mm + cokół 100mm * Szafka z jedną szufladą dostosowaną do pojemnika na odpady typu Practico lub równoważny   /zestaw zawiera 1 podstawę, 3 kosze, 2 małe pojemniki/  Szafka dolna wąska M.1/6   * Wymiary: 520 x 170 x h=720mm + cokół 100mm * Szafka z jedną przegrodą poziomą stałą   Blat kuchenny   * Blat roboczy o szerokości 600mm pokryty laminatem HPL * Spód blatu zabezpieczony papierem przeciwprężnym * Blat o profilu R3 z doklejka HDF 3mm * Krawędź tylna wykończona obrzeżem melaminowym * Szerokość blatu dostosowana do szerokości szafek i wymiarów wnęki * Wycięcie w blacie pod zlewozmywak typu Franke Eurostar ELT-611-56 / lub równoważny/ | M.1  M.1/1  M.1/2  M.1/3  M.1/4  M.1/5  M.1/6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Rysunek |
| 2  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7 | **Zabudowa meblowa do pomieszczenia 0.15 Bufet**  W skład zabudowy wchodzi:   * Szafka dolna pod umywalkę M.2/1 – 1 szt. * Szafka dolna M.2/2 – 1 szt. * Szafka dolna M.2/3 – 1 szt. * Szafka dolna M.2/4 – 1 szt. * Szafka dolna pod barem M.2/5 – 2 szt. * Nadstawka niska M.2/6 – 2 szt. * Stolik barowy z blendą zaślepiającą M.2/7 – 1 szt. * Blat kuchenny do szafek dolnych   Szafka dolna pod umywalkę M.2/1   * Wymiary: 700 x 520 x h=720mm + cokół 100mm * Szafka z jedną szufladą * Dostosowana do umywalki nablatowej * Należy zaplanować podcięcie pod odpływ   Szafka dolna M.2/2   * Wymiary: 590 x 520 x h=720mm + cokół 100mm * Szafka dolna z dwoma półkami * Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key   Szafka dolna M.2/3   * Wymiary: 590 x 520 x h=720mm + cokół 100mm * Szafka z trzema szufladami płytowymi   Szafka dolna M.2/4   * Wymiary: 590 x 520 x h=720mm + cokół 100mm * Szafka dolna z dwoma półkami * Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key   Szafka dolna pod barem M.2/5   * Wymiary: 1254 x 300 x h=750mm + cokół 100mm * Szafka z drzwiami przesuwnymi osadzonymi na profilach aluminiowych   /profile i tor jezdny wpuszczony w wieńce/   * W drzwiach uchwyty wpuszczane okrągłe * Szafka z przegrodą pionową oraz czterema półkami * Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key   Nadstawka niska M.2/6   * Wymiary: 1254 x 300 x h=250mm * Szafka z drzwiami przesuwnymi osadzonymi na profilach aluminiowych   /profile i tor jezdny wpuszczony w wieńce/   * W drzwiach uchwyty wpuszczane okrągłe * Ściana tylna gr. 18mm nasadzona na korpus, pełniąca rolę ślepego frontu pod barem * Nadstawka połączona w sposób niewidoczny z innymi elementami zabudowy   Stolik barowy z blendą zaślepiającą M.2/7   * Stolik wykonany z płyty gr. 50mm * Lada oraz noga stołu gierowane pod kątem 45o, połączone ze sobą w sposób niewidoczny * Blat mocowany na całej długości na podkonstrukcjach niewidocznych dla użytkownika * Blenda zaślepiająca pod blatem po obydwu stronach szafek M.2/4   Blat kuchenny   * Blat roboczy o szerokości 600mm pokryty laminatem HPL * Spód blatu zabezpieczony papierem przeciwprężnym * Blat o profilu R3 z doklejka HDF 3mm * Krawędź tylna wykończona obrzeżem melaminowym * Szerokość blatu dostosowana do szerokości szafek i wymiarów wnęki * Wycięcie w blacie pod umywalkę | M.2  M.2/1  M.2/2  M.2/3  M.2/4  M.2/5  M.2/6  M.2/7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Rysunek |
| 3  3.1  3.2  3.3 | **Zabudowa meblowa wnękowa do pomieszczenia 0.10 Magazyn**  W skład zabudowy wchodzi:   * Szafka wisząca M.3/1 – 1 szt. * Szafka wisząca M.3/2 – 1 szt. * Słupek wysoki M.3/3 – 1 szt.   Szafka wisząca M.3/1   * Wymiary: 555 x 560 x h=1140mm * Szafka wisząca z trzema półkami * Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key   Szafka wisząca M.3/2   * Wymiary: 655 x 560 x h=790mm * Szafka wisząca z dwoma półkami * Kształt mebla dostosowany do kształtu wnęki * Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key   Słupek wysoki M.3/3   * Wymiary: 655 x 560 x h=2000mm + cokół 100mm * Szafka z jedną przegrodą poziomą stałą, trzema półkami oraz dwojgiem drzwi * Kształt mebla dostosowany do kształtu wnęki * Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key | M.3  M.3/1  M.3/2  M.3/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Rysunek | Ilość |
| 4.1 | **Lodówka Amica FK238.4FX /lub równoważna/**   * Wymiary: 168,7 x 55,4 x 55,1 cm * Klasa energetyczna: A+ * Poziom hałasu: 45 dB * Bezszronowa: system No Frost * Pojemność użytkowa chłodziarki: 165 litrów * Pojemność użytkowa zamrażarki: 59 litrów * Kolor stal nierdzewna + srebrny-malowany * Wykończenie frontu: srebrny - stal nierdzewna inox * Wykończenie boków: srebrny * Położenie zamrażarki: na dole |  | 1 |
| 4.2 | **Kuchnia gazowa Electrolux EKK54552OX /lub równoważna/**   * Wymiary: 50 x 85,5 x 60 cm * Klasa energetyczna: A * Płyta grzewcza gazowa * Kolor płyty grzewczej: stal nierdzewna * Kolor frontu piekarnika: srebrny * Pola grzewcze: 4 palniki gazowe * Ruszt dwuczęściowy emaliowany * Piekarnik elektryczny * Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w płycie grzewczej |  | 1 |
| 4.3 | **Zlewozmywak Franke Eurostar ETL 611-56 /lub równoważny/**   * Wymiary: 560 x 435 mm * Wymiary komory: 360 x 355 x 155 mm * Typ zlewozmywaka : wbudowywany * Materiał: stal szlachetna len * Kolor: srebrny * Ociekacz bez odpływu |  | 1 |
| 4.4 | **Bateria kuchenna Franke Pola /lub równoważna/**   * Wysokość korpusu: 350 mm * Wysokość wylewki: 265 mm * Zasięg wylewki: 170 mm * Wykonanie korpusu: chromowe * Kolor: chrom * Typ baterii: stojąca * Rodzaj baterii: jednodźwigniowa |  | 1 |
| 4.5 | **Okap Kuchenny Franke FBI 522 XS /lub równoważny/**   * Wymiary: 52 x 17,4- x 28,4 cm * Wydajność maksymalna: 420 m3/h * Poziom hałasu: 67 dB * Oświetlenie halogenowe 2x20 W * Sterowanie mechaniczne * Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg * Kolor: srebrny * Wykończenie: stal nierdzewna |  | 1 |
| 4.6 | **Zmywarka do naczyń z funkcja wyparzania**   * Wymiary: 420x460x600 mm * Wymiary kosza: 350x350 mm * Sterowanie manualne * Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 * Drzwi podwójnie izolowane * Wydajność do 30 koszy/h * Regulowane w pionie nóżki * Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego |  | 1 |
| 4.7 | **Pojemnik na odpady Practiko /lub równoważny/**   * Pojemnik szufladowy potrójny * Pojemność wiader 2x7l + 1x15l * Materiał: tworzywo sztuczne * Posiada plastikowe uchwyty i pokrywy w komplecie * Do szuflad o głębokości L-450mm oraz L-500mm * Krawędzie z możliwością indywidualnego przycięcia |  | 1 |
| 4.8 | **Umywalka Ontario New 50 /lub równoważny/**   * Wymiary: 500 x 395 mm * Kolor: biały * Rodzaj umywalki: ceramiczna * Centralny otwór na armaturę i przelew * Przystosowana do montażu na blacie |  | 1 |
| 4.9 | **Bateria umywalkowa Vero /lub równoważna/**   * Długość wylewki: 98mm * Kolor: chrom * Rodzaj głowicy: ceramiczna * Średnica głowicy: ceramiczna |  | 1 |