**Załącznik nr. 5 do umowy**

**PROCEDURA OBSŁUGI SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU**

**Centrala POLON 4000**

**(obowiązki dla portiera)**

1. Po ukazaniu się na panelu centrali komunikatu POŻAR, a na wyświetlaczu informacji o miejscu alarmu (czujki lub ROP - Ręczny Ostrzegacz Pożaru), należy wcisnąć przycisk POTWIERDZENIE. Centrala powinna przestać „piszczeć”.
2. Niezwłocznie udać się do miejsca alarmu i naocznie sprawdzić czy faktycznie jest pożar.
3. Jeżeli alarm okazał się fałszywy należy wrócić do centrali i nacisnąć przycisk KASOWANIE a następnie kolejno ENT – 2222 – ENT – KASOWANIE.
4. Jeżeli po skasowaniu (punkt 3) sygnał alarmu w budynku zanika to nie podejmować żadnych działań.
5. Jeżeli sygnał alarmu powtarza się to postąpić ponownie od punktu 1, tj. POTWIERDZENIE, a następnie punktu 3, tj. KASOWANIE i kolejno ENT – 2222 – ENT – KASOWANIE. Dodatkowo o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę KRAK-POŻ tel. 12 269 52 10 lub 509 254 504.
6. Jeżeli alarm okazał się prawdziwy (jest pożar lub zadymienie pożarowe), to należy niezależnie od sygnału syreny, nacisnąć najbliższy przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożaru), powiadomić o pożarze przebywających w budynku wraz z koniecznością ewakuacji. Niezależnie od tego informację o pożarze niezwłocznie przekazać telefonicznie do PSP tel. 998 lub 112 oraz Firmy KRAK-POŻ. tel. 12 269 52 10 lub 509 254 504.

**UWAGA:**

**Od momentu naciśnięcia przycisku POTWIERDZENIE jest 5 minut czasu na sprawdzenie czy faktycznie jest pożar lub alarm jest fałszywy, a następnie wstrzymania sygnału alarmu poprzez KASOWANIE bądź przekazania informacji o pożarze i ewakuacji.**