Szczegółowy wykaz poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wymaganych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr

**AGD I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ZAKUPU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp zgodnie z załącznikiem nr do SWZ:** | **Nazwa, opis zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ:** | **Marka urządzenia, nr modelu, parametry (jeżeli jest):** | **Czy przedmiot spełnia wymagane dla niego parametry określone w SIWZ? (TAK/NIE)\*:** |  |
| **1** | lodówka pod blatowa do zabudowy,  szer.58/ 60cm, klasa A+, szuflada z komorą wilgotności, pojemność chłodziarki 97L, zamrażalnika 17L, poziom hałasu 40dB |  |  |  |
| **2** | zmywarka do zabudowy szer. 60cm, zintegrowana, posiadająca: technologię AirDry; system automatycznego doboru optymalnych parametrów zmywania każdego wsadu, w przedziale 45°-70°; wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze; możliwość płukania i wstrzymania, automatyczne wyłączanie; sensor wykrywający stopień zabrudzenia i dobieranie odpowiedniego poziomu zużycia wody oraz zabezpieczenie przed zalaniem |  |  |  |
| **3** | mikrofalówka do zabudowy, szer. 59,5/60cm, obudowa czarna ze stali szlachetnej z powłoką antifingerprint, materiał wewnątrz: stal szlachetna, moc 700W, 5 ustawień mocy, program do rozmrażania |  |  |  |
| **4** | Płyta Indukcyjna dwupalnikowa do zabudowy, jednolicie czarna, ze sterowaniem dotykowym, posiadająca funkcję przyspieszonego gotowania, oraz funkcję AUTO-STOP. |  |  |  |
| **5** | Okap podszafkowy z filtrem węglowym wykonany z czarnego szkła, szer. 50/60 cm, wydajność okapu: 405 m3/h, 3 poziomy mocy, sterowanie elektroniczne, głośność maks. 69 dB |  |  |  |
| **6** | czajnik elektryczny, ze stali nierdzenej, pojemność 1,7l, podświetlany włącznik, filtr osadów, zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  |  |
| **7** | ekspres do kawy w czarnej, matowej obudowie, w pełni automatyczny ekspres ciśnieniowy, możliwość robienia kawy espresso, lungo, latte oraz gorącej wody na herbatę, regulacja mocy i wielkości kawy, pojemnik na wodę o pojemności 2/2,5 l, wyposażony w: cichy młynek z hartowanej stali, system automatycznego płukania spieniacza do mleka, pompę o ciśnieniu 15 bar |  |  |  |
| **8** | żelazko o mocy 2800W, wytwarzanie pary 55g/min, uderzenie pary 200g/min, blokada kapania przy niskiej temperaturze, pionowe uderzenie pary do odświeżania ubrań |  |  |  |
| **9** | stacja pary o mocy 2800W, stopa wykonana z duraluminium, wytwarzanie pary 120g/min, uderzenie pary 450g/min, wyposażona w szufladę do odkamieniania na elemencie prasującym |  |  |  |
| **10** | deska do prasowania o wymiarach 125x45, wyposażona w uchwyt na żelazko lub stację pary, posiadająca powierzchnię rozpraszającą do prasowania parowego |  |  |  |
| **11** | Drabina jednostronna, aluminiowa w kolorze czarnym; wys. robocza 270-290cm, wys. po złożeniu 160-180cm; waga do 10kg, maksymalne obciążenie: 120-150kg. Drabina wyposażona w antypoślizgowe stopy zapewniające stabilność i blokadę wykluczającą niespodziewane zamknięcie. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPRZĘT RTV** | |
| **Lp zgodnie z załącznikiem nr do SWZ:** | **Nazwa, opis zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ:** | | **Marka urządzenia, nr modelu, parametry (jeżeli jest):** | **Czy przedmiot spełnia wymagane dla niego parametry określone w SIWZ? (TAK/NIE)\*:** |  |
| **1** | Telewizor 65 cali, proporcje obrazu 16:9, minimum 4K, obsługa HDR 10, WiFi, minimum 3 złącza HDMI, kolor obudowy czarny z cienką ramką lub bezszwowy, z uchwytem do zawieszenia. | |  |  |  |
| **2** | Telewizor minimum 32 cale, maksimum 40 cali, maksymalne wymiary zewnętrzne 900 mmx 500 mm, proporcje obrazu 16:9, minimum Full HD, WiFi, minimum 2 x HDMI, minimum 1 x USB, kolor obudowy czarny z cienką ramką lub bezszwowy, z uchwytem do zawieszenia. | |  |  |  |
| **3** | Telewizor minimum 32 cale, maksimum 40 cali, maksymalne wymiary zewnętrzne 900 mmx 500 mm, proporcje obrazu 16:9, minimum Full HD, WiFi, minimum 2 x HDMI, minimum 1 x USB, kolor obudowy czarny z cienką ramką lub bezszwowy; uchwyt ruchomy do mocowania w ścianie o parametrach zgodnych z wagą monitora, regulacja w poziomie w obie strony minimum 80 stopni, regulacja w pionie minimum 10 stopni. | |  |  |  |
| **4** | Telewizor 65 cali, proporcje obrazu 16:9, minimum 4K, obsługa HDR 10, WiFi, 3 złącza HDMI, kolor obudowy czarny z cienką ramką lub bezszwowy, uchwyt ruchomy do mocowania w ścianie o parametrach zgodnych z wagą monitora, regulacja w poziomie w obie strony minimum 80 stopni, regulacja w pionie minimum 10 stopni. | |  |  |  |
| **5** | Sterowanie projektorami : komputer klasy windows PC; Procesor: i5 8gen ( lub szybszy) RAM:16 GB lub więcej; dysk SSD: co najmniej 240 GB; Wyjście monitora: 6x HDMI lub DP 4k 60fps; Karta sieciowa: 1Gbit, RJ-45; Praca: 24/h | |  |  |  |
| **OŚWIETLENIE ATRIUM** | | |  |  |  |
| **Lp zgodnie z załącznikiem nr do SWZ:** | **Nazwa, opis zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ:** | | **Marka urządzenia, nr modelu, parametry (jeżeli jest):** | **Czy przedmiot spełnia wymagane dla niego parametry określone w SIWZ? (TAK/NIE)\*:** |  |
| **1** | Oprawa architektoniczna zewnętrzna, dekoracyjna, doziemna, najazdowa, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED; Montaż: w podłożu; Obudowa: stal nierdzewna, aluminium; Kolor: czarny; Klosz: szyba hartowana; Rozsył światła: cyrkularny; Żywotność (L70B50): 50 000 h; Oprawa wyposażona w sterownik DALI. | |  |  |  |
| **2** | Oprawa architektoniczna zewnętrzna, dekoracyjna, elewacyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, światło skierowane w jedną stronę; Montaż: bezpośrednio na ścianie (świeci do góry); Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo; Kolor: szary lub czarny; Klosz: szklany; Rozsył światła: cyrkularny; Żywotność (L70B50): 50 000 h; Oprawa wyposażona w sterownik DALI. | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |