{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["formularz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"formularz","index":0,"n_rows":53,"n_cols":5,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,2,52,2],[24,3,52,3],[24,4,52,4],[24,1,52,1],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[5,2,20,2],[5,3,20,3],[5,4,20,4],[5,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["załącznik nr 1 do specyfikacji"]
[]
["Szczegółowy zakres zamówienia"]
["I część zamówienia"]
["Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartość brutto"]
["Notebook",null,2,null,0]
["- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości 1,6 GHz"]
["- pamięć cache L2 1 MB"]
["- częstotliwość szyny FSB 533 MHz"]
["- ekran 15,4 ‘’ – rozdzielczość 1280/800"]
["- pamięć 1GB DDR"]
["- dysk twardy min. 100 GB"]
["- napęd DVD +-RW DL"]
["- modem 56K V.92"]
["- karta sieciowa 10/100/1000"]
["- klawiatura QWERTY /angielska/"]
["- bateria Li-Ion"]
["- waga – do 2.7 kg"]
["- porty VGA, RJ45, RJ11, 3 x USB2.0, 1 x Express Card, TV-Out, Wlan 802.11b/g"]
["- Preinstalowany Windows XP Professional PL CD OEM "]
["- Preinstalowany MS Office 2007 Small Business PL OEM + nośnik"]
[]
["II część zamówienia"]
["Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartość brutto"]
["SWITCH - przełącznik sieciowy",null,6,null,0]
["Architektura sieci LAN - GigabitEthernet"]
["Liczba portów: "]
["24 x 10/100/1000Mbps Auto-negotiation Gigabit Ethernet TP ports "]
["2x 10/100/1000Mbps TP or 1000Mbps SFP Fiber dual media auto sense"]
["Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: konfiguracja poprzez WWW"]
["Obsługa:"]
["400KB frame buffer "]
["8K MAC address entries"]
["jumbo frame"]
["port setting function: port enable/disable, speed, duplex mode, and flow control selectable"]
["port mirroring na wszystkich portach"]
["Obsługiwane protokoły i standardy: "]
["- IEEE 802.3 - 10BaseT;"]
["- IEEE 802.3u - 100BaseTX;"]
["- IEEE 802.3ab - 1000BaseT;"]
["- IEEE 802.3x - Flow Control;"]
["- IEEE 802.1Q - Virtual LANs;"]
["- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol;"]
["- UDP - datagramowy protokół użytkownika;"]
["- Auto MDI/MDI-X;"]
["Algorytm przełączania - store-and-forward"]
["Warstwa przełączania - 2"]
["Możliwość łączenia w stos - nie"]
["Typ obudowy - rack 19\""]
["Dodatkowe funkcje"]
["- zarządzanie pasmem"]
["- minimalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 224;"]
["Wysokość - 45 mm"]