{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Formularz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Formularz","index":0,"n_rows":260,"n_cols":6,"rows_kept":260,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[219,5,255,5],[219,0,255,0],[219,3,255,3],[219,2,255,2],[219,4,255,4],[185,0,185,4],[191,0,213,0],[191,2,213,2],[191,3,213,3],[191,4,213,4],[176,0,178,0],[179,0,181,0],[176,2,178,2],[179,2,181,2],[176,3,178,3],[179,3,181,3],[179,4,181,4],[179,5,181,5],[173,4,175,4],[173,5,175,5],[176,4,178,4],[176,5,178,5],[119,0,125,0],[173,0,175,0],[173,2,175,2],[173,3,175,3],[101,5,112,5],[113,5,118,5],[119,3,125,3],[119,2,125,2],[119,4,125,4],[119,5,125,5],[113,0,118,0],[113,2,118,2],[113,3,118,3],[113,4,118,4],[101,0,112,0],[101,2,112,2],[101,3,112,3],[101,4,112,4],[86,2,100,2],[86,3,100,3],[86,4,100,4],[86,5,100,5],[75,2,85,2],[75,3,85,3],[75,4,85,4],[75,5,85,5],[54,5,59,5],[64,0,74,0],[64,2,74,2],[64,3,74,3],[64,4,74,4],[64,5,74,5],[49,0,49,4],[31,3,40,3],[54,0,59,0],[54,2,59,2],[54,3,59,3],[54,4,59,4],[31,5,40,5],[43,0,48,0],[43,2,48,2],[43,3,48,3],[43,4,48,4],[43,5,48,5],[31,0,42,0],[12,0,12,4],[31,2,40,2],[31,4,40,4],[0,0,0,5],[2,0,2,5],[17,0,30,0],[17,5,28,5],[17,4,28,4],[17,3,28,3],[17,2,28,2],[75,0,85,0],[86,0,100,0],[191,5,213,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 1 do specyfkacji"]
[]
["Formularz cenowy"]
[]
["I część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Wersja","Ilość","Cena brutto","Wartość brutto"]
[1,"Licencja MOLP Windows XP PRO UPG PL",null,45]
[2,"Nośnik do Windows XP Professional PL z SP3",null,1]
[3,"Symantec Endpoint Protection 11 - abonament roczny (Zamawiający posiada Symantec Client Security 3.1 Node Basic - 12 months Gov Band na okres 26.07.2007 - 26.07.2008) ",null,299]
[4,"Symantec Endpoint Protection 11 - abonament roczny - nowy zakup",null,101]
[5,"Symantec Endpoint Protection 11 - nośnik",null,1]
["Razem"]
[]
["II część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartość brutto"]
[1,"Drukarka laserowa monochromatyczna A4 z tonerem",null,2]
[null,"- jakość wydruku - (czerń, najwyższa jakość) - 1200 x 1200 dpi"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 33 stron/min."]
[null,"- pamięć standardowa - 80 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), port Hi-Speed USB 2.0"]
[null,"- wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego /standardowo/"]
[null,"- ilość podajników papieru 2 /standardowo/"]
[null,"- czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) - poniżej 9,5 s"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows XP Prof. PL, Serwer 2003 PL"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A4, A5, B5"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 425; wysokość - 310; głębokość - 410"]
[null,"- normatywny cykl pracy - do 100000 str./miesiąc"]
[null,"- kabel USB",null,2]
[null,"- dodadkowy toner do w/w drukarki",null,2]
[2,"Drukarka laserowa monochromatyczna A4 z tonerem",null,1]
[null,"- jakość wydruku - (czerń, najwyższa jakość) - 1200 x 1200 dpi"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 26 stron/min."]
[null,"- zainstalowany moduł druku dwustronnego (duplex)"]
[null,"- pamięć standardowa - 32 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), USB 2.0"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP Prof. PL, Serwer 2003 PL"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A4, B5"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 350; wysokość - 256; głębokość - 362"]
[null,"- normatywny cykl pracy - min.15000 str./miesiąc"]
[null,"- kabel USB",null,1]
[null,"- toner do w/w drukarki",null,1]
[3,"Monitor LCD 17''",null,13]
[null,"- rodzielczość 1280x1024"]
[null,"- czas reakcji matrycy - max 16 ms"]
[null,"- normy - TCO 99, ISO 13406-2"]
[null,"- złącze D-sub"]
[null,"- wbudowane głośniki oraz zasilacz"]
["Razem"]
[]
["III część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Razem"]
[1,"Kieszeń 2,5'' USB 2.0 z dyskiem 2,5''  160 GB SATA",null,2]
[null,"- zasilana z portu USB"]
[null,"- interfejs obudowy - USB"]
[null,"- intefejs urządzenia - SATA"]
[null,"- Plug & Play"]
[null,"- HI-Speed"]
[2,"Mysz USB optyczna z rolką",null,50]
[3,"Klawiatura PS2",null,20]
[4,"Bateria do płyty głównej",null,20]
[5,"Karta sieciowa PCI 10/100",null,30]
[6,"Płyta główna ATX  z procesorem oraz pamięcią",null,5]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 2,0 GHz BOX"]
[null,"- pamięć 1 GB"]
[null,"- karta grafiki zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- PCI x 2"]
[null,"- USB 2.0 x 4"]
[null,"- SATA x 2"]
[null,"- ATA133/100 x 1"]
[null,"- LPT x 1"]
[null,"- dołączone sterowniki do systemu Windows XP Professional PL, Vista PL"]
[7,"Płyta główna ATX  z procesorem oraz pamięcią",null,2]
[null,"- procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 2,2 GHz BOX, cache L2 2 MB"]
[null,"- pamięć 1 GB DDR2 PC6400 800 MHz"]
[null,"- karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- PCI-Expressx1 PCI-Expressx16"]
[null,"- PCI x 2"]
[null,"- USB 2.0 x 4"]
[null,"- SATA x 2"]
[null,"- ATA133/100 x 1"]
[null,"- LPT x 1"]
[null,"- dołączone sterowniki do systemu Windows XP Professional PL, Vista PL"]
[8,"Tuner satelitarny",null,1]
[null,"- typ tunera - zewnętrzny"]
[null,"- interfejs - USB"]
[null,"- instalacja Plug and Play"]
[null,"- system wizji - Format MPEG 2, MPEG 4 (AVC/H.264) HDTV 1080i"]
[null,"- system fonii - Dolby Digital (Dekoder AC3 5.1)"]
[null,"- telegazeta"]
[null,"- gniazda wejściowe - antenowe LNB, zintegrowane wejście do adaptera CI"]
[null,"- elektroniczny programator (EPG)"]
[null,"- kompresja wideo - MPEG4"]
[null,"- LNB-przełącznik: DiSEqC 1.0"]
[null,"- zdalne sterowanie (dołączony pilot + baterie)"]
[null,"- współpraca z modułem AstonCrypt v2.18"]
[null,"- dołączone oprogramowanie - możliwość nagrywania oraz odtwarzania sygnału telewizyjnego i radiowego"]
[null,"- dołączone sterowniki do systemu Windows XP PL, Vista PL"]
[9,"Karta graficzna",null,2]
[null,"- złącze - PCI Express x16"]
[null,"- rdzeń taktowanie 540 MHz"]
[null,"- pamięć  - DDR3"]
[null,"- ilość pamięci - 512 MB"]
[null,"- pamięć szyna - 128 bit"]
[null,"- pamięć taktowanie - 1400 MHz"]
[null,"- RAMDAC - 400 MHz"]
[null,"- technologia - DirectX 10.0, OpenGL 2.0, Shader Model 4.0"]
[null,"- rodzań chłodzenia - aktywne"]
[null,"- wyjście analogowe D-Sub przez przejściówkę /w komplecie z kartą/"]
[null,"- dołączone sterowniki do systemu Windows XP PL, Vista PL"]
[10,"Zasilacz do obudowy",null,10]
[null,"- wentylator - 1 x 120 mm"]
[null,"- regulacja obrotów - automatyczna"]
[null,"- zasilanie płyty - 20 + 4 pin"]
[null,"- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe"]
[null,"- moc 400 W"]
[11,"Router",null,5]
[null,"- WAN - 1RJ45"]
[null,"- switch - wbudowany"]
[null,"- porty LAN - 4 x RJ45"]
[null,"- przepustowość LAN - 10/100 Mbps"]
[null,"- wbudowany serwer DHCP, NAT"]
[null,"- zarządzanie przez przeglądarkę WWW"]
[12,"Dysk 3,5 '' SATA 7200 8 MB 160 GB",null,8]
[13,"Dysk 3,5 '' PATA 7200 8 MB 80 GB",null,8]
[14,"Dysk 2,5 '' PATA 5400 8 MB160 GB",null,8]
[15,"Dysk 2,5 '' SATA 5400 8 MB 160 GB",null,8]
[16,"Stacja dyskietek 3,5 '' 1,44 MB",null,5]
[17,"Dyskietka 3,5 '' 1,44 MB sformatowana pud. 10 szt.",null,50]
[18,"Pendrive 16GB odczyt 30 MB zapis 18MB",null,5]
[19,"Pendrive 2 GB odczyt 30 MB zapis 14 MB",null,30]
[20,"Napęd DVR +-RW DL",null,5]
[21,"Pamięć do notebooka Fujitsu Amilo Pro 2000 - 1GB",null,1]
[22,"Pamięć do notebooka Fujitsu Amilo Pro 2010 - 1GB",null,1]
[23,"Pamięć do notebooka Fujitsu Amilo Pro 2030 - 1GB",null,2]
[24,"Filtr przeciwzakłóceniowy 4 gniazdowy",null,30]
[25,"Płyta DVD+R 8,5GB BOX  8x DualLayer",null,30]
[26,"Nośnik CD-R 700 MB pud. 1 szt.",null,200]
[27,"Nośnik CD-R 700 MB pud. 25 szt.",null,10]
[28,"Nośnik CDR-W 24x 700 MB pud. 1 szt.",null,50]
[29,"Nośnik DVD+R 8x 4,7 GB pud. 1 szt.",null,200]
[30,"Nośnik DVD+RW 4x 4,7 GB pud. 1 szt.",null,100]
[31,"Kaseta czyszcząca C5709A do streamera HP DDS",null,5]
[32,"Kabel przedłużacz do klawiatury - myszy PS2 1,8 m",null,10]
[33,"Przedłużacz kabla USB 2.0 AF/AM 0,5m",null,20]
[34,"Bateria do notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000",null,1]
[35,"Bateria do notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2030",null,2]
[36,"Bateria do notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2040",null,2]
[37,"Bateria do notebooka Toshiba Satelite P100-219",null,1]
[38,"Bateria do notebooka Asus A3HF-5A009",null,2]
[39,"Bateria do notebooka Acer TM2492NWLMI",null,4]
[40,"Bateria do notebooka HP NX6320",null,1]
[41,"Bateria do notebooka HPNX9420",null,1]
[42,"Bateria do notebooka Lenovo 3000 N100",null,2]
[43,"Zasilacz do notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000",null,1]
[44,"Zasilacz do notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2030",null,1]
[45,"Zasilacz do notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2040",null,2]
[46,"Zasilacz do notebooka Toshiba Satelite P100-219",null,1]
[47,"Zasilacz do notebooka Asus A3HF-5A009",null,1]
[48,"Zasilacz do notebooka Acer TM2492NWLMI",null,2]
[49,"Zasilacz do notebooka HP NX6320",null,1]
[50,"Zasilacz do notebooka HPNX9420",null,1]
[51,"Zasilacz do notebooka Lenovo 3000 N100",null,1]
[52,"Kabel krosowy UTP (linka) 1m z wtyczkami RJ45 zgrzewanymi",null,70]
[53,"Kabel krosowy UTP (linka) 1,5m z wtyczkami RJ45 zgrzewanymi",null,70]
[54,"Kabel krosowy UTP (linka) 2m z wtyczkami RJ45 zgrzewanymi",null,70]
[55,"Kabel krosowy UTP (linka) 3m z wtyczkami RJ45 zgrzewanymi",null,50]
[56,"Kabel krosowy UTP (linka) 5m z wtyczkami RJ45 zgrzewanymi",null,30]
[57,"Kabel krosowy UTP (linka) 7m z wtyczkami RJ45 zgrzewanymi",null,50]
[58,"Kabel krosowy UTP (linka) 10m z wtyczkami RJ45 zgrzewanymi",null,50]
[59,"Kable do konsoli KVM GHK-M02",null,4]
[null,"- komplet /klawiatura, mysz, monitor/"]
[null,"- długość 1,8 m"]
[60,"Klawiatura numeryczna USB do laptopa",null,1]
[null,"- zasilana z portu USB"]
[null,"- Plug & Play"]
[61,"Pamięć SDRAM 512 MB PC133",null,50]
[null,"- współpraca z magistralami 66-133 MHz"]
[null,"- do komputerów z procesorem Celeron 800-1200"]
[62,"Wtyk sieciowy RJ45 8p/8c drut",null,300]
[63,"Wtyk sieciowy RJ45 8p/8c linka",null,100]
[64,"Sprężone powietrze do czyszczenia sprzętu komputerowego opak. 400 ml.",null,20]
["Razem"]
[]
[]
["IV część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartość brutto"]
[1,"Serwer HP Proliant ML 110G5 lub równoważny",null,11]
[null,"- typ obudowy - tower"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości 2,33 GHz; dwurdzeniowy; dedykowany dla serwerów"]
[null,"- ilość procesorów - 1 szt."]
[null,"- częstotliwośc taktowania szyny - 1333 MHz"]
[null,"- pojemność pamięci podręcznej - 4MB"]
[null,"- dyski twarde - 1 x 160 GB SATA 7200 RPM"]
[null,"- maksymalna ilość dysków - 4 szt."]
[null,"- zainstalowana pamięć - 1 GB"]
[null,"- rodzaj pamięci -DDR2"]
[null,"- typ pamięci - ECC"]
[null,"- częstotliwość szyny pamięci - 800 MHz"]
[null,"- ilość banków pamięci - 4 szt."]
[null,"- ilość wolnych banków pamięci - 3 szt."]
[null,"- ilość gniazd PCI 32-bit - 1 szt."]
[null,"- ilośc gniazd PCI-Express x8 - 3 szt."]
[null,"- ilość gniazd ISA - 0 szt."]
[null,"- karta sieciowa - Ethernet 10/100/1000"]
[null,"- napędy wbudowane DVD-ROM"]
[null,"- złącza zewnętrzne - 8 x USB, 2 x serial, 1 x parallel,1 x VGA, 1 x klawiatura, 1 x mysz, 1 x RJ45, iLO remote management port"]
[null,"- dodatkowa karta sieciowa PCI-Express Ethernet 10/100/1000 dedykowana do serwerów"]
[null,"- ilość zasilaczy - 1 szt."]
[null,"- zasilacz - min. 365 W"]
[]
[]
["V część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartość brutto"]
[1,"Switch - przełącznik sieciowy klasy 3Com 4500 lub równoważny",null,4]
[null,"- rozmiar:"]
[null,"      - wysokość max 1U (44 mm) "]
[null,"      - szerokość - 440 mm (do montażu w szafie 19\") "]
[null,"- min. 48 portów 10base-T/100BaseTX "]
[null,"- min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP"]
[null,"- przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów  "]
[null,"- stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek, stack posiada jeden adresem IP"]
[null,"- przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI"]
[null,"- tablica adresów MAC o wielkości min. 8 000 pozycji"]
[null,"- możliwość agregacji portów (min. 25 trunków, do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP "]
[null,"- obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 256 sieci VLAN"]
[null,"- funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi"]
[null,"- elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych  "]
[null,"- możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (voice VLAN)"]
[null,"- IGMP Snooping v. 1/2"]
[null,"- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree"]
[null,"- funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree"]
[null,"- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom "]
[null,"- Routing IP – statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2)"]
[null,"- DHCP Relay "]
[null,"- obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia"]
[null,"- obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie, obsługa kolejek zgodnie z mechanizmem Weighted Round Robin"]
[null,"- możliwość ograniczania pasma na porcie z dokładnością do 64 kb/s"]
[null,"- obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:"]
[null,"      - możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x"]
[null,"      - możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie"]
[null,"- możliwość centralnej (poprzez serwer RADIUS) autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x:"]
[null,"      - możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC"]
[null,"      - możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie"]
[null,"- RADIUS Accounting"]
[null,"- możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS"]
[null,"- min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika"]
[null,"- zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową "]
[null,"- port konsoli RJ45"]
[null,"- możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej "]
[null,"- filtrowanie ruchu na wszystkich portach 10base-T/100BaseTX w zależności od adresów MAC konkretnych stacji roboczych"]
[]
[]
["Uwaga"]
["Należy wypełnić WSZYSTKIE pola zaznaczone kolorem szarym (stosownie do częśći zamówienia, na którą wykonawca skałada ofertę)"]