{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["formularz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"formularz","index":0,"n_rows":299,"n_cols":256,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,4,34,5],[57,4,57,5],[81,4,81,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[2,0,2,5],[0,0,0,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[140,1,140,2],[154,2,155,2],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[154,3,155,3],[154,4,155,4],[154,5,155,5],[82,0,82,4],[126,1,126,2],[127,1,127,2],[139,1,139,2],[109,0,109,4],[268,1,268,2],[203,1,203,2],[204,1,204,2],[164,0,164,4],[215,4,215,5],[182,2,183,2],[182,3,183,3],[182,4,183,4],[182,5,183,5],[259,5,260,5],[262,0,262,4],[266,1,266,2],[267,1,267,2],[259,2,260,2],[259,3,260,3],[259,4,260,4],[276,1,276,2],[280,1,280,2],[281,1,281,2],[269,1,269,2],[270,1,270,2],[271,0,271,4],[275,1,275,2],[292,1,292,2],[293,0,293,4],[285,1,285,2],[286,1,286,2],[290,1,290,2],[291,1,291,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 1 do specyfikcji"]
[]
["Szczegółowy zakres zamówienia - formularz cenowy"]
[]
["I część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto"]
[1,"Serwer HP Proliant DL 360 G5 (470064-620) z dodatkowym wyposażeniem lub równoważny",null,1]
[null,"- typ obudowy - rack 1 U"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości 2,33 GHz dedykowany dla serwerów; czterordzeniowy"]
[null,"- ilość procesorów - 1 szt."]
[null,"- maksymalna ilość procesorów - 2 szt."]
[null,"- częstotliwośc taktowania szyny - 1333 MHz"]
[null,"- pojemność pamięci podręcznej - 12 MB"]
[null,"- zainstalowane sterowniki dysków: 6 x SAS"]
[null,"- elementy Hot-Swap - dyski twarde"]
[null,"- zainstalowana pamięć - 2 GB"]
[null,"- maksymalna wielkość pamięci - 32 GB"]
[null,"- rodzaj pamięci -DDR2"]
[null,"- typ pamięci - ECC"]
[null,"- częstotliwość szyny pamięci - 667 MHz"]
[null,"- ilość banków pamięci - 8 szt."]
[null,"- ilość wolnych banków pamięci - 7 szt."]
[null,"- gniazdo PCI-E  - 2 szt."]
[null,"- karta sieciowa - Ethernet 10/100/1000 - 2 szt."]
[null,"- wewnętrzny dysk twardy 72 GB 10K SAS 2.5 DP"]
[null,"- napędy wbudowane - DVD+RW 8x"]
[null,"- karta graficzna na płycie"]
[null,"- złącza zewnętrzne - 4 x USB 2.0, 1 x serial, 1 x VGA, 1 x klawiatura PS/2, 1 x mysz PS/2, 2 x RJ-45"]
[null,"- ilość zasilaczy - 1 szt.,  min. 700 W"]
[null,"- dołączony system prowadnic umożliwiający montaż w szafie typu RACK 19''",null,1]
[null,"- dysk twardy - 146 GB, 15000 obr./min SAS podłączany w czasie pracy",null,2]
[null,"- karta sieciowa 4-portowa RJ-45 - Ethernet 10/100/1000 dedykowana dla serwerów",null,1]
[null,"- karta do zdalnego zarządzania serwerem",null,1]
[2,"Serwer HP Proliant DL320 G5p (470064-654) z dodatkowym wyposażeniem lub równoważny",null,1]
[null,"- typ obudowy - rack 1U"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości 2,33 GHz dedykowany dla serwerów; dwurdzeniowy"]
[null,"- ilość procesorów - 1 szt."]
[null,"- częstotliwośc taktowania szyny - 1333 MHz"]
[null,"- pojemność pamięci podręcznej - 4 MB"]
[null,"- zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA"]
[null,"- zainstalowana pamięć - 1 GB"]
[null,"- maksymalna wielkość pamięci - 8 GB"]
[null,"- rodzaj pamięci -DDR2"]
[null,"- typ pamięci - ECC"]
[null,"- częstotliwość szyny pamięci - 800 MHz"]
[null,"- ilość banków pamięci - 4 szt."]
[null,"- ilość wolnych banków pamięci - 2 szt."]
[null,"- typ gniazd PCI-E 8x - 2 szt."]
[null,"- karta sieciowa - Ethernet 10/100/1000 - 2 szt."]
[null,"- napędy wbudowane - DVD"]
[null,"- karta graficzna zintegrowana na płycie systemowej"]
[null,"- złącza zewnętrzne - 4 x USB 2.0, 1 x serial, 1 x VGA, 1 x klawiatura PS/2, 1 x mysz PS/2, 2 x RJ-45"]
[null,"- ilość zasilaczy - 1 szt. min. 400 W"]
[null,"- dołączony system prowadnic umożliwiający montaż w szafie typu RACK 19''",null,1]
[null,"- dysk twardy SATA 250 GB 7200 obr./min",null,2]
[null,"- karta do zdalnego zarządzania serwerem",null,1]
[3,"Serwer HP Proliant DL 180 G5 (470064-721) z dodatkowym wyposażeniem lub równoważny",null,1]
[null,"- typ obudowy - rack 2U"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości 2,50 GHz dedykowany dla serwerów; czterordzeniowy"]
[null,"- ilość procesorów - 1 szt."]
[null,"- częstotliwośc taktowania szyny - 1333 MHz"]
[null,"- pojemność pamięci podręcznej - 12 MB"]
[null,"- zainstalowane sterowniki dysków: 8 x SATA"]
[null,"- zainstalowana pamięć - 2 GB"]
[null,"- maksymalna wielkość pamięci - 16 GB"]
[null,"- rodzaj pamięci -DDR2"]
[null,"- typ pamięci - ECC"]
[null,"- częstotliwość szyny pamięci - 667 MHz"]
[null,"- ilość banków pamięci - 6 szt."]
[null,"- ilość wolnych banków pamięci - 4 szt."]
[null,"- typ gniazd PCI-E 8x - 1 szt."]
[null,"- karta sieciowa - Ethernet 10/100/1000 - 1 szt."]
[null,"- napędy wbudowane - DVD"]
[null,"- karta graficzna - zintegrowana na płycie systemowej"]
[null,"- złącza zewnętrzne - 4 x USB 2.0, 1 x serial, 1 x VGA, 1 x klawiatura PS/2, 1 x mysz PS/2, 1 x RJ-45"]
[null,"- ilość zasilaczy - 1 szt. min. 750 W"]
[null,"- dołączony system prowadnic umożliwiający montaż w szafie typu RACK 19''"]
[null,"- dysk twardy SATA 750 GB 7200 obr./min",null,4]
[null,"- karta do zdalnego zarządzania serwerem",null,1]
[null,"- kontroler SCSI PCI-E - umożliwiający podłączenie przez kabel 68 pin streamera HP StorageWorks Ultrium 448  w obudowie zewnętrznej rack 19''",null,1]
[4,"System operacyjny - MS Windows Serwer Standard 2003 R2 W/SP2 Win32 Polish 5Clt OEM do serwera wymienionego w pkt. 3",null,1]
["Razem"]
[]
["II część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"Serwer HP Proliant ML 110G5 (470064-655) z dodatkowym wyposażeniem lub równoważny",null,11]
[null,"- typ obudowy - tower"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości 2,33 GHz; dwurdzeniowy; dedykowany dla serwerów"]
[null,"- ilość procesorów - 1 szt."]
[null,"- częstotliwośc taktowania szyny - 1333 MHz"]
[null,"- pojemność pamięci podręcznej - 4MB"]
[null,"- dyski twarde - 1 x 160 GB SATA 7200 RPM"]
[null,"- maksymalna ilość dysków - 4 szt."]
[null,"- zainstalowana pamięć - 1 GB"]
[null,"- rodzaj pamięci -DDR2"]
[null,"- typ pamięci - ECC"]
[null,"- częstotliwość szyny pamięci - 800 MHz"]
[null,"- ilość banków pamięci - 4 szt."]
[null,"- ilość wolnych banków pamięci - 3 szt."]
[null,"- ilość gniazd PCI 32-bit - 1 szt."]
[null,"- ilośc gniazd PCI-Express x8 - 3 szt."]
[null,"- karta sieciowa - Ethernet 10/100/1000"]
[null,"- napędy wbudowane - DVD-ROM"]
[null,"- złącza zewnętrzne - 4 x USB, 1 x serial, 1 x VGA, 1 PS/2 klawiatura, 1 x PS/2 mysz, 1 x RJ45"]
[null,"- zasilacz - min. 365 W"]
[null,"- dodatkowa jednoportowa karta sieciowa PCI-Express Ethernet 10/100/1000 dedykowana do serwerów",null,11]
[null,"- karta do zdalnego zarządzania serwerem",null,11]
["Razem"]
["III część zamówienia "]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"Drukarka laserowa kolorowa HPLJ CP3505dn z dodatkowym wyposażeniem lub równoważna",null,2]
[null,"- prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) - do 21 str./min"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 21 stron/min."]
[null,"- jakość druku (w kolorze, tryb best) - do 1200 x 600 dpi"]
[null,"- pamięć standardowa - 384 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), port Hi-Speed USB 2.0"]
[null,"- wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego /standardowo/"]
[null,"- ilość podajników papieru 2 /standardowo/"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows XP Prof. PL, Serwer 2003 PL"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A4, A5, B5"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 413; wysokość - 430; głębokość - 510"]
[null,"- normatywny cykl pracy - do 65000 str./miesiąc"]
[null,"- zestaw tonerów  (3 kolory+czarny) "]
[null,"- kabel USB",null,2]
[null,"dodatkowy oryginalny toner do w/w drukarki /czarny/",null,2]
[2,"Drukarka laserowa HP2015dn z dodatkowym wyposażeniem lub równoważna",null,9]
[null,"- jakość wydruku - (czerń, najwyższa jakość) - 1200 x 1200 dpi"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 26 stron/min."]
[null,"- zainstalowany moduł druku dwustronnego (duplex)"]
[null,"- pamięć standardowa - 32 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), USB 2.0"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP Prof. PL, Serwer 2003 PL"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A4, B5"]
[null,"- toner"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 350; wysokość - 256; głębokość - 362"]
[null,"- normatywny cykl pracy - min.15000 str./miesiąc"]
[null,"- kabel USB",null,9]
[null,"dodatkowy  oryginalny toner do w/w drukarki",null,9]
[3,"Komputer",null,12]
[null,"- płyta główna ATX , PCI x2, USB 2.0 x 4, SATA x 2, ATA133/100 x 1, PCI-Express 16 x 1"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 2,0 GHz BOX dwurdzeniowy"]
[null,"- pamięć DDR2 1GB "]
[null,"- dysk twardy 3,5'' SATA 80 GB 7200 8 MB cache"]
[null,"- stacja dyskietek 1,44 MB"]
[null,"- napęd DVDROM"]
[null,"- karta grafiki zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- karta sieciowa Ethernet 10/100 zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- obudowa ATX - 2 kieszenie /wys. max 50 cm/ USB na panelu przednim, zasilacz powinien posiadać filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe"]
[null,"- klawiatura PS/2"]
[null,"- mysz PS/2 optyczna z rolką oraz podkładką"]
[null,"- filtr przeciwzakłóceniowy 4 gniazdowy"]
[4,"Windows Vista Business Polish CD OEM SP1 do komputera wymienionego w pkt. 3",null,12]
[null,"- preinstalowany Windows XP Pro Polish CD OEM SP3"]
[5,"Preinstalowany MS Office 2007 SB Polish BOX do komputera wymienionego w pkt. 3",null,12]
[6,"Monitor LCD 17''",null,12]
[null,"- rodzielczość 1280x1024"]
[null,"- czas reakcji matrycy - max 16 ms"]
[null,"- normy - TCO 99, ISO 13406-2"]
[null,"- złącze D-sub"]
[null,"- wbudowany zasilacz"]
[null,"- wbudowane głośniki"]
["RAZEM",{"$nulls":254},0]
[]
["IV część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"Komputer",null,38]
[null,"- płyta główna ATX , PCI x2, USB 2.0 x 4, SATA x 2, ATA133/100 x 1, PCI-Express 16 x 1"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 2,0 GHz BOX dwurdzeniowy"]
[null,"- pamięć DDR2 1GB "]
[null,"- dysk twardy 3,5'' SATA 80 GB 7200 8 MB cache"]
[null,"- stacja dyskietek 1,44 MB"]
[null,"- napęd DVDROM"]
[null,"- karta grafiki zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- karta sieciowa Ethernet 10/100 zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- obudowa ATX - 2 kieszenie /wys. max 50 cm/ USB na panelu przednim, zasilacz powinien posiadać filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe"]
[null,"- klawiatura PS/2"]
[null,"- mysz PS/2 optyczna z rolką oraz podkładką"]
[null,"- filtr przeciwzakłóceniowy 4 gniazdowy"]
[2,"Windows Vista Business Polish CD OEM SP1 do komputera wymienionego w pkt. 1",null,38]
[null,"- preinstalowany Windows XP Pro Polish CD OEM SP3"]
[3,"Preinstalowany MS Office 2007 SB Polish BOX do komputera wymienionego w pkt. 1",null,38]
[4,"Monitor LCD 17''",null,50]
[null,"- rodzielczość 1280x1024"]
[null,"- czas reakcji matrycy - max 16 ms"]
[null,"- normy - TCO 99, ISO 13406-2"]
[null,"- złącze D-sub"]
[null,"- wbudowany zasilacz"]
[null,"- wbudowane głośniki"]
[5,"Drukarka laserowa HP2015dn z dodatkowym wyposażeniem lub równoważna",null,15]
[null,"- jakość wydruku - (czerń, najwyższa jakość) - 1200 x 1200 dpi"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 26 stron/min."]
[null,"- zainstalowany moduł druku dwustronnego (duplex)"]
[null,"- pamięć standardowa - 32 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), USB 2.0"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP Prof. PL, Serwer 2003 PL"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A4, B5"]
[null,"- toner"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 350; wysokość - 256; głębokość - 362"]
[null,"- normatywny cykl pracy - min.15000 str./miesiąc"]
[null,"- kabel USB",null,15]
[null," dodatkowy oryginalny toner do w/w drukarki",null,15]
[6,"Skaner",null,10]
[null,"- płaski"]
[null,"- rozdzielczość optyczna - 1200 x 2400 dpi"]
[null,"- obszar skanowania - 216 x 297 mm"]
[null,"- interfejs - USB"]
["RAZEM",{"$nulls":254},0]
[]
["V część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry","Marka/model/producent","Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"Notebook Asus Eee PC 900 lub równoważny",null,1]
[null,"- ekran - 8,9\" 1024x600"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 900 MHz"]
[null,"- pamięć 1GB "]
[null,"- dysk SSD 16 GB"]
[null,"- karta graficzna, dźwiękowa zintegrowana"]
[null,"- napęd optyczny -brak"]
[null,"- sieć bezprzewodowa WLAN b/g"]
[null,"- karta sieciowa Ethernet 10/100"]
[null,"- urządzenie wskazujące - touchpad"]
[null,"- bateria - Li-Ion"]
[null,"- czytnik kart pamięci SD, MMC"]
[null,"- USB 2.0  x 3"]
[null,"- waga - do 1 kg"]
[null,"kolor czarny lub srebrny"]
[2,"Notebook Wind U100X-077PL N270 lub równoważny",null,13]
[null,"- ekran - 10\" 1024x600"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 1,6 GHz"]
[null,"- pamięć 1GB "]
[null,"- 80 GB SATA 5400 obr."]
[null,"- karta graficzna, muzyczna zintegrowana"]
[null,"- napęd optyczny -brak"]
[null,"- sieć bezprzewodowa WLAN b/g"]
[null,"- karta sieciowa Ethernet 10/100"]
[null,"- urządzenie wskazujące - touchpad"]
[null,"- bateria - Li-Ion"]
[null,"- czytnik kart pamięci SD/MMC/MS/MS Pro"]
[null,"- USB 2.0  x 3"]
[null,"- waga - do 1 kg"]
[null,"kolor czarny lub srebrny"]
[3,"Notebook FSC Esprimo V5515 /VFY:EM79V5515AA3PL/ z dodatkowym wyposażeniem lub równoważny",null,9]
[null,"- matryca 15,4'' TFT WXGA 1280x800"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 1,6 MHz"]
[null,"- pamięć 512 MB "]
[null,"- dysk twardy - 80 GB"]
[null,"- napęd DVD+/-RW"]
[null,"- wbudowany modem"]
[null,"- porty : VGA, RJ11, RJ45, 3xUSB 2.0, Line-In, Line-Out"]
[null,"- sieć bezprzewodowa WLAN b/g"]
[null,"- karta sieciowa Ethernet 10/100"]
[null,"- urządzenie wskazujące - touchpad"]
[null,"- bateria - Li-Ion"]
[null,"- waga - do 2,8 kg"]
[null,"- dodatkowa pamięć 512MB",null,9]
[4,"Windows Vista Business Polish CD OEM SP1 do notebooka wymienionego w pkt. 1,2,3",null,23]
[null,"- preinstalowany Windows XP Pro Polish CD OEM SP3"]
[5,"Preinstalowany MS Office 2007 SB Polish BOX do notebooka wymienionego w pkt. 1,2,3",null,23]
["Razem"]
[]
["VI część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry",null,"Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"LexPolonica Prima Online /abonament roczny/",null,10]
[2,"Lex Polonica, comiesięczna aktualizacja na nośniku CD, przez okres 24 miesięcy, wersja jednostanowiskowa",null,8]
[3,"Lex Polonica, comiesięczna aktualizacja na nośniku CD, przez okres 24 miesięcy, wersja dwustanowiskowa",null,1]
[4,"Lex Polonica, comiesięczna aktualizacja na nośniku CD, przez okres 24 miesięcy, wersja pięciostanowiskowa",null,1]
["Razem"]
[]
["VII część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry",null,"Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"Symantec Endpoint Protection 11.0 BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC /abonament roczny/",null,10]
[]
["VIII część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry",null,"Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"Symantec Endpoint Protection 11.0 BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC /abonament roczny/",null,29]
[]
["IX część zamówienia "]
[]
["Lp.","Parametry",null,"Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"Windows Vista Business Polish CD OEM SP1",null,70]
[]
["X część zamówienia"]
[]
["Lp.","Parametry",null,"Ilość","Cena brutto","Wartośc brutto"]
[1,"MS Windows Server CAL 2003 OLP GOVT User CAL (R18-01637)",null,84]
[2,"Nośnik do Windows Vista Business w/SP1 32-bit Polish Disk Kit MVL DVD – nośnik z pełną wersją systemu - do posiadanej licencji Microsoft Windows Vista Business Upgrade Government OPEN No Level (nr licencji: 44331090) ",null,1]
["Razem"]
[]
[]
["UWAGA"]
["Wykonawca ma obowiązek wyopelnić WSZYSTKIE pola zaznaczone kolorem szarym ! "]
["Brak wymaganego opisu spowoduje odrzucenie oferty !"]