# Grupa 3.

# Czytnik kodów kreskowych LS2208 USB + przedłużacz USB Premium 3m sztuk 15

Proponowany sprzęt:

Nazwa producenta:………………………………. Model:……………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   | TAK/NIE  |
| **Czytnik kodów kreskowych** | Specyfikacja poniżej: |
| Informacje podstawowe | Rodzaj czytnika Ręczny (przenośny) |  |
| Skaner bezprzewodowy | Nie |  |
| Technologia odczytu | Linear IMAGER |  |
| Obsługiwane kody kreskowe | 1DPostalGS1 DataBar |  |
| Źródło światła | Dioda laserowa (650 nm) |  |
| Porty I/O | USB1x serial (RS232) |  |
| Szybkość skanowania (skan/sek.) | 100 |  |
| Kontrast kodu kreskowego (minimalny) | 20 % |  |
| Norma IP | IP30 |  |
| Odporność na upadek | 1,5 metr |  |
| Zakres temperatury pracy | 0 - 50 stopni |  |
| W zestawie/wymiary/waga | PodstawkaKabel USBKolor CzarnySzerokość 84 mmWysokość 63 mmGłębokość 152 mmMasa netto 150 g |  |
| Dodatkowe informacje | Sygnalizacja odczytu: świetlna, dźwiękowaObsługa złącza klawiaturyStandardowa głębia odczytu (dla kodów 13 mils):0 do 430 mmDodatkowo 15 sztuk kabla – przedłużacz USB premium 3 metry |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |