**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)**

**dostawa i montaż dwóch garaży
wykonanych z konstrukcji stalowej i płyt warstwowych styropianowych**

I. Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „dostawy i montażu dwóch garaży wykonanych z konstrukcji stalowej i płyt warstwowych styropianowych”.

Adres Zamawiającego: CPOW „Parkowa” 30-538 Kraków, ul. Parkowa 12, adres e-mail; parkowa12@tlen.pl, tel./fax 12/ 656-09-94; 12/ 656-23-61, działka nr 442 obr. 12 Podgórze
Krakowie.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy, gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Dostawa i montaż dwóch garaży o wymiarach każdego z nich: szerokość 400 cm, głębokość 600 cm, wysokość 250/230 cm
	1. konstrukcja stalowa spawana z profili zamkniętych, zgodnie z normą EN 1090-2
	2. konstrukcja zabezpieczona farbą antykorozyjną
	3. ściany wykonane z płyt warstwowych styropianowych o grubości nie mniejszej niż 60 mm wzmacniane od zewnątrz i wewnątrz blachą ocynkowaną. Płyty muszą posiadać aprobatę techniczną ITB, atest higieniczny oraz klasyfikacje ogniową
	4. ściany pokryte tynkiem akrylowym w kolorze RAL 7004
	5. dach jednospadowy ze spadem do tyłu garażu, pokryty papą termozgrzewalną lub membraną EPDM wraz z obróbkami blacharskimi
	6. brama segmentowa o wymiarach nie mniejszych niż 300 x 210 każda, ocieplona i podnoszona mechanicznie do góry, kolor RAL 8003, wyposażona w zamek i komplet trzech kluczy
	7. posadowienie garaży na podłożu istniejącym wykonanym częściowo z kostki brukowej oraz z płyt chodnikowych
	8. odtworzenie zniszczonej w trakcie prac nawierzchni trawników oraz nawierzchni
	z kostki brukowej.

 2. Zaproponowana technologia nie może wymagać pozwolenia na budowę.

*Przykładowa technologia wykonania garażu:*

Rama stalowa wykonana z kształtowników giętych na zimno malowana farbą antykorozyjną.

Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych styropianowych pokryte tynkiem zewnętrznym akrykowym.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność
z warunkami technicznymi i jakościowymi, ustaleń SIWZ, zgodnie z przepisami, normami.

 Do formularza ofertowego Wykonawca dołączy atesty lub certyfikaty na materiały, aprobatę techniczną oraz klasyfikację ogniową.

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach ujawnionych w trakcie prac (a nie przewidzianych
w uzgodnionym zakresie), mogących mieć wpływ na przyjęty zakres i termin realizacji.

5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zadania.

 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązany jest:

* 1. zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie, w którym prowadzone są prace montażowe,
	2. prowadzić prace zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
	3. zachować ład i porządek w obrębie wykonywanych prac montażowych,
	4. odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich.

 8. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

 10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny
z punktu widzenia przepisów prawa i wiedzy technicznej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania prac montażowych oraz
w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

 11. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona znajdującego się na terenie prac mienia Zamawiającego przed działaniem osób trzecich oraz wywóz i utylizację odpadów.

 12. Ofertę sporządza się w języku polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 13. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji (minimalny na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.)

14. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku
z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczeń w trakcie realizacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 16. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnoręcznego pomiaru miejsca posadowienia nowych garaży.

 17. Zamawiający oczekuje od wykonawcy udokumentowania doświadczenia gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona zamówienie do dnia 30 września 2018 r.