**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)**

**modernizacja rozdzielni elektrycznych, wymiana zabezpieczeń i połączeń**

I. Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „modernizacji rozdzielni elektrycznych”.

Adres Zamawiającego: CPOW „Parkowa” 30-538 Kraków, ul. Parkowa 12,

e-mail: [centrum@parkowa12.krakow.pl](mailto:centrum@parkowa12.krakow.pl)

tel./fax 12/ 656-09-94; 12/ 656-23-61

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy, gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **opis** | **ilość** |
|  | **TG parter wejście** |  |
| 1. | Wymiana mostków fazowych i połączeń | 1 |
| 2. | Wymiana zabezpieczeń dostosowanie wartości | 4 |
| 3. | Wykonanie opisów obwodów sprawdzenie | 1 |
| 4. | Montaż bloku rozdzielczego | 1 |
| 5. | Przystosowanie rozdzielni do montażu wył. P.POŻ | 1 |
| 6. | Wykonanie okablowania i montaż wyłącznika P.POŻ | 1 |
|  | **TP piwnica** |  |
| 7. | Wymiana mostków fazowych i połączeń | 2 |
| 8. | Wymiana zabezpieczeń | 3 |
| 9. | Mocowanie osłony | 1 |
| 10. | Wymiana mostka uziemiającego drzwiczki | 1 |
| 11. | Wykonanie opisów obwodów sprawdzenie | 1 |
| 12. | Sprawdzenie wyłączników różnicowych pomiar | 1 |
|  | **TO parter** |  |
| 13. | Wymiana mostków fazowych, szyn "N" i połączeń | 2 |
| 14. | Wymiana zabezpieczeń dostosowanie wartości | 8 |
| 15. | Wymienić osłonę wykonać mocowanie | 1 |
| 16. | Wykonanie opisów obwodów sprawdzenie | 1 |
| 17. | Montaż bloku rozdzielczego | 1 |
| 18. | Sprawdzenie wyłączników różnicowych pomiar | 2 |
|  | **TO-1 piętro** |  |
| 19. | Wymiana mostków fazowych i połączeń | 3 |
| 20. | Wymiana zabezpieczeń | 12 |
| 21. | Wymiana mostka uziemiającego drzwiczki | 1 |
| 22. | Sprawdzenie wyłączników różnicowych pomiar | 2 |
| 23. | Poprawić mocowanie tablicy uszczelnić | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Materiały** | **Ilość** |
|  | **TG parter wejście** |  |
| 24. | Mostki fazowe | 3 |
| 25. | Linki LgY 25, 10, Końcówki | 1 |
| 26. | Blok rozdzielczy | 1 |
| 27. | Wyłącznik instalacyjny S-303 | 4 |
| 28. | Wyłącznik instalacyjny S-301 | 5 |
| 29. | Wyłącznik P.POŻ 250A | 1 |
|  | **TP piwnica** |  |
| 30. | Mostki fazowe | 1 |
| 31. | Linki LgY 25, 10, Końcówki | 1 |
| 32. | Wyłącznik instalacyjny S-301 | 3 |
| 33. | Wyłącznik instalacyjny S-303 | 1 |
|  | **TO parter** |  |
| 34. | Mostki fazowe | 2 |
| 35. | Linki LgY 25, 10, Końcówki | 1 |
| 36. | Blok rozdzielczy | 1 |
| 37. | Wyłącznik instalacyjny S-301 | 8 |
|  | **TO-1 piętro** |  |
| 38. | Mostki fazowe | 3 |
| 39. | Linki LgY 25, 10, Końcówki | 1 |
| 40. | Wyłącznik instalacyjny S-301 | 12 |
| 41. | Materiały pomocnicze: złączki, zaciski, gips, …. | 1 |
|  |  |  |

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania usługi oraz jej zgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
4. Wykonawca przedkłada ofertę na załączonym formularzu.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i wynosi nie mniej niż 24 miesiące.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona zamówienie do 15 lipca 2019 roku.