Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

ŻŁ25.072.31.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres prac** | **J.m.** | **Wartość netto zł** | **VAT**  **%** | **Wartość brutto zł** |
| 1 | **Szafa z drzwiami przesuwanymi 2-drzwiowa**  **(zamykana na klucz z kompletami kluczy min 3 szt.) montowana na nóżkach wraz z maskownicą.**  WYMIARY ORIENTACYJNE:  Szerokość 170 cm.  Wysokość 290 cm.  Głębokość 50 cm.  *Wysokość między półkami ustalona na obmiarze lokalnym z uwzględnieniem możliwości zmiany położenia półek.*  *(wysokość między półkami ok 40 cm)*  Obmiar wizja lokalna | 1 szt. | .......... | .......... | .......... |
| 2 | **Szafa 4-drzwiowa (zamykana na klucz z kompletami kluczy min 3 szt. + klamkami) montowana na nóżkach wraz z maskownicą.**  WYMIARY ORIENTACYJNE:  Szerokość 100 cm.  Wysokość 200 cm.  Głębokość 70 cm.  Między półkami 50 cm.  *Wysokość między półkami ustalona na obmiarze lokalnym z uwzględnieniem możliwości zmiany położenia półek.*  Obmiar wizja lokalna | 1 szt. | .......... | .......... | .......... |
| 3 | **Nadstawka nad szafę z drzwiami 2-skrzydłowymi (zamykana na klucz z kompletami kluczy min 3 szt. + klamkami)**  WYMIARY ORIENTACYJNE:  Szerokość 135 cm.  Wysokość 90 cm.  Głębokość 80 cm.  *Wysokość między półkami ustalona na obmiarze lokalnym z uwzględnieniem możliwości zmiany położenia półek.*  Obmiar wizja lokalna | 1 szt. | .......... | .......... | .......... |
| 4 | **Półka/Regał (zamknięty z klamką) przymocowany do konstrukcji szafy z punktu 2**  WYMIARY ORIENTACYJNE:  Szerokość 35 cm  Wysokość 200 cm  Głębokość 40 cm  *Wysokość między półkami ustalona na obmiarze lokalnym z uwzględnieniem możliwości zmiany położenia półek.*  *- na wysokości od 100cm do 200 cm min 2 półki z drzwiami zamkniętymi ).*  *- na wysokości od 0 cm 100 cm regał otwarty.* | 1 szt. | .......... | .......... | .......... |
| 5 | **Szafa z drzwiami przesuwanymi 3-drzwiowa**  **(zamykana na klucz z kompletami kluczy min 3 szt.)**  WYMIARY ORIENTACYJNE:  Szerokość 270 cm.  Wysokość 270 cm.  Głębokość 70 cm.  *Wysokość ( min. 40cm) między półkami ustalona na obmiarze lokalnym z uwzględnieniem możliwości zmiany położenia półek.*  Obmiar wizja lokalna | 1 szt. | .......... | .......... | .......... |
| 6 | **Wymiana drzwi frontowych w istniejącej szafie**  **(drzwi z klamkami + zamki z kompletem kluczy min 3 szt.) + montaż dodatkowej nadstawki zamkniętej (2-skrzydłowej + zamki z kompletem kluczy min.**  **3 szt.)**  **Wymiary drzwiczek do szafy z klamkami+ zamkami.**  **- 1 skrzydło :**  Długość: 170 cm  Szerokość: 70 cm  **Wymiary nadstawki (z klamkami + zamkami)**  Szerokość 140 cm.  Wysokość 100 cm.  Głębokość 50 cm.+ 2 cm dodatkowo grubość drzwi  *Wysokość między półkami ustalona na obmiarze lokalnym z uwzględnieniem możliwości zmiany położenia półek.*  Obmiar wizja lokalna | 1 szt.  1 szt. | ..........  .......... | ..........  .......... | ..........  .......... |
| **Razem :** | | **7szt.** | **.......... zł** | **.........** | **.......... zł** |

1. Kolory i rodzaj płyty laminowanej/sklejki zostaną określone na podstawie wzornika dostarczonego przez wykonawcę podczas wizji lokalnej.
2. Plecy szaf wykonane z płyty o grubości min. 3 mm. Przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowe wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna musi być odporna na odkształcenia, pęknięcie oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną.
3. Rozmieszczenie i ilość półek w szafach będzie określona w wizji lokalnej
4. Szafy muszą posiadać regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie szafy i zamontowanie cokołu.
5. Uchwyty do szaf metalowe, określone zostaną na podstawie wzornika dostarczonego przez wykonawcę na wizji lokalnej.
6. W szafach jeżeli to konieczne należy wykonać otwory umożliwiające korzystanie z gniazdek znajdujących się za szafami.
7. Meble i elementy będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego musza być przez wykonawcę odmierzone, wykonane, dostarczone, wniesione, zamontowane i wypoziomowane w pomieszczeniach wskazanych w wizji lokalnej.
8. Meble powinny być przymocowane, odpowiednio wzmocnione do ściany aby uniknąć wypadków spowodowanych przewróceniem bądź spadnięciem mebli.
9. Meble z załącznika nr 1 będą montowane w pomieszczeniu Żłobka: Brudownik gr 4, Mała Sala gr 4.

Okres gwarancji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pieczątka firmy, podpis