Kraków, dnia 12 października 2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn.: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wolica”**

Dotyczy: **Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna Wolica jako Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wolica” oraz odpowiedzi Zamawiającego, a także informację o zmianie treści tej specyfikacji.

Pytanie 1:

„Czy zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o pojemności 2299cm3, mocy 163KM i momencie obrotowym 380 Nm?”

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak. W związku z tym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu – w załączniku 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna samochodu)”, w części „Wymagania ogólne” punkty o treści:

„Silnik diesel o pojemności od 1.9 do 2.2 l o mocy co najmniej 165 KM z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniającym normy Euro 6”

„Moment obrotowy 400-450 Nm”

zastępuje się odpowiednio następującymi zapisami:

„Silnik diesel o pojemności od 1.9 do 2.3 l o mocy co najmniej 163 KM z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniającym normy Euro 6”

„Moment obrotowy 380-450 Nm”

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści samochód o długości 6550mm?

Odpowiedź na pytanie 2:

Tak. W związku z tym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu – w załączniku 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna samochodu)”, w części „Wyposażenie” punkt o treści:

„Wymiary pojazdu po zabudowie:

Długość pojazdu maksimum 6300

Szerokość pojazdu maksimum 2300

Wysokość pojazdu maksimum 2600

Kolor pojazdu : RAL 3000 lub zbliżony”

zastępuje się następującą treścią:

„Wymiary pojazdu po zabudowie:

Długość pojazdu maksimum 6550

Szerokość pojazdu maksimum 2300

Wysokość pojazdu maksimum 2600

Kolor pojazdu : RAL 3000 lub zbliżony”

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.