{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["formularz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"formularz","index":0,"n_rows":191,"n_cols":6,"rows_kept":191,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[118,0,118,4],[122,0,133,0],[122,2,133,2],[122,3,133,3],[81,0,88,0],[81,2,88,2],[81,3,88,3],[93,4,99,4],[0,0,0,5],[2,0,2,5],[30,3,50,3],[30,4,50,4],[6,3,26,3],[6,4,26,4],[69,0,74,0],[75,0,80,0],[69,2,74,2],[75,2,80,2],[69,3,74,3],[75,3,80,3],[69,4,74,4],[75,4,80,4],[21,2,26,2],[6,5,26,5],[45,2,50,2],[54,0,65,0],[54,3,65,3],[54,4,65,4],[6,0,26,0],[30,0,50,0],[54,5,65,5],[30,5,50,5],[81,4,88,4],[69,5,74,5],[75,5,80,5],[81,5,88,5],[89,0,89,4],[93,0,99,0],[102,0,108,0],[109,0,115,0],[102,2,108,2],[109,2,115,2],[93,3,99,3],[93,2,99,2],[102,3,108,3],[109,3,115,3],[102,4,108,4],[109,4,115,4],[93,5,99,5],[102,5,108,5],[109,5,115,5],[146,2,156,2],[146,3,156,3],[146,4,156,4],[146,5,156,5],[170,5,186,5],[170,3,186,3],[54,2,65,2],[166,0,166,4],[170,0,186,0],[170,2,186,2],[170,4,186,4],[122,4,133,4],[122,5,133,5],[146,0,156,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 1 do specyfikacji"]
[]
["Formularz cenowy"]
[]
["I część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Zestaw komputerowy",null,20,null,0]
[null,"- płyta główna ATX , PCI x2, USB 2.0 x 4, SATA x 2, ATA133/100 x 1"]
[null,"- procesor klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 2,0 GHz BOX"]
[null,"- pamięć DDR 512 MB"]
[null,"- dysk twardy 3,5'' SATA 40 GB 7200 8 MB cache"]
[null,"- stacja dyskietek 1,44 MB"]
[null,"- napęd DVDROM"]
[null,"- karta grafiki zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- karta sieciowa Ethernet 10/100 zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- obudowa ATX - 2 kieszenie /wys. max 50 cm/ USB na panelu przednim, zasilacz musi posiadać filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe"]
[null,"- klawiatura PS/2"]
[null,"- mysz PS/2 optyczna z rolką oraz podkładką"]
[null,"- filtr przeciwzakłóceniowy min. 4 gniazdowy"]
[null,"Preinstalowany Windows XP Pro Polish CD OEM SP2b"]
[null,"Preinstalowany MS Office 2003 SB Polish OEM SP2"]
[null,"Monitor LCD 17''"]
[null,"- rodzielczość 1280x1024"]
[null,"- czas reakcji matrycy - max 16 ms"]
[null,"- normy - TCO 99, ISO 13406-2"]
[null,"- złącze D-sub"]
[null,"- wbudowane głośniki"]
[]
["II część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Zestaw komputerowy",null,10,null,0]
[null,"- płyta główna ATX  - PCI  x 2, USB 2.0 x 4, SATA x 2, ATA133/100 x 1"]
[null,"- procesor klasy x86, dwurdzeniowy(rdzenie fizyczne), taktowany zegarem o częstotliwości co najmniej 2,2 GHz BOX, cache L2 2 MB"]
[null,"- pamięć 1 GB DDR2 PC6400 800 MHz"]
[null,"- dysk twardy 3,5'' SATA 80 GB 7200 8 MB cache"]
[null,"- stacja dyskietek 1,44 MB"]
[null,"- napęd DVD +/-R/RW DL"]
[null,"- karta grafiki zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- karta sieciowa Ethernet PCI 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną"]
[null,"- obudowa ATX - 2 kieszenie /wys. max 50 cm/ USB na panelu przednim"]
[null,"- zasilacz w obudowie 400 W - filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe, korekcja współczynnika mocy PFC, wentylator 120 mm, złącza zasilania 2x Serial-ATA, uniwersalne złącze 20/24pin do płyty głównej  "]
[null,"- klawiatura PS/2"]
[null,"- mysz PS/2 optyczna z rolką oraz podkładką"]
[null,"- filtr przeciwzakłóceniowy 4 gniazdowy"]
[null,"Preinstalowany Windows XP Pro Polish CD OEM SP2b"]
[null,"Monitor LCD 19''"]
[null,"- rodzielczość 1280x1024"]
[null,"- czas reakcji matrycy - max 16 ms"]
[null,"- normy - TCO 99, ISO 13406-2"]
[null,"- złącze D-sub"]
[null,"- wbudowane głośniki"]
[]
["III część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Drukarka laserowa monochromatyczna z tonerem",null,10,null,0]
[null,"- jakość wydruku - (czerń, najwyższa jakość) - 1200 x 1200 dpi"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 26 stron/min."]
[null,"- zainstalowany moduł druku dwustronnego (duplex)"]
[null,"- pamięć standardowa - 32 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), USB 2.0"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows 98 SE, Me, XP Home, XP Prof., Serwer 2003"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A4, B5"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 350; wysokość - 256; głębokość - 362"]
[null,"- normatywny cykl pracy - min.15000 str./miesiąc"]
[null,"- kabel USB"]
[null,"Dodatkowy oryginalny toner do w/w drukarki"]
[]
["IV część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Monitor LCD 17''",null,10,null,0]
[null,"- rodzielczość 1280x1024"]
[null,"- czas reakcji matrycy - max 16 ms"]
[null,"- normy - TCO 99, ISO 13406-2"]
[null,"- złącze D-sub"]
[null,"- wbudowane głośniki"]
[2,"Monitor LCD 19''",null,20,null,0]
[null,"- rodzielczość 1280x1024"]
[null,"- czas reakcji matrycy - max 16 ms"]
[null,"- normy - TCO 99, ISO 13406-2"]
[null,"- złącze D-sub"]
[null,"- wbudowane głośniki"]
[3,"Skaner ręczny",null,2,null,0]
[null,"- wyglądem przypominający marker;"]
[null,"- wbudowany kabel USB;"]
[null,"- waga do 100g;"]
[null,"- rozpoznawanie tekstu drukowanego w jęz. polskim, angielskim, niemieckim, cyfry;"]
[null,"- przetwarzanie tekstu o wielkości 5-22 pt;"]
[null,"- prędkość skanowania do 15 cm/s;"]
[null,"- dołączone oprogramowanie w jęz. polskim do rozpoznawania zeskanowanego tekstu;"]
["Razem",{"$nulls":4},0]
[]
["V część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Streamer",null,3,null,0]
[null,"- interfejs - Ultra-Wide SCSI LVD "]
[null,"- wewnętrzny 5,1/4''"]
[null,"- nośniki kasetki DAT 72 – 170m, 4mm"]
[null,"- odczyt i zapis DDS-3, DDS-4, DAT 72 (DDS generacji 5)"]
[null,"- pojemność 36 GB bez kompresji, 72 GB z kompresją sprzętową"]
[null,"- obsługiwane systemy - Windows 2003 Serwer PL"]
[2,"Kaseta do w/w streamera DAT 72 170m",null,10,null,0]
[3,"Kaseta czyszcząca do w/w streamera",null,1,null,0]
[4,"Dysk twardy 146 GB 15.000 obr/min",null,2,null,0]
[null,"- Interfejs hosta: SCSI Ultra320"]
[null,"- Szybkość przesyłania danych: 320 MB/s"]
[null,"- Pojemność: 146 GB"]
[null,"- Szybkość dysku twardego: 15.000 obr./min"]
[null,"- Obsługa podłączania podczas pracy: TAK"]
[null,"- dysk twardy dedykowany dla serwerów HP Proliant ML370 G4 (przykładowy nr seryjny serwera: GB86500WA9)"]
[5,"Dysk twardy 72 GB 15.000 obr/min",null,2,null,0]
[null,"- Interfejs hosta: SCSI Ultra320"]
[null,"- Szybkość przesyłania danych: 320 MB/s"]
[null,"- Pojemność: 72 GB"]
[null,"- Szybkość dysku twardego: 15.000 obr./min"]
[null,"- Obsługa podłączania podczas pracy: TAK"]
[null,"- dysk twardy dedykowany dla serwerów HP Proliant ML370 G4 (przykładowy nr seryjny serwera: GB86500WA9)"]
[6,"Pamięć DDR 400 MHz 512 MB",null,65,null,0]
[7,"Pamięć 1GB dedykowana dla notebook'a HP Compaq nc6320; numer producenta: EY401EA#AKD",null,1,null,0]
["Razem",{"$nulls":4},0]
[]
["VI część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Drukarka laserowa monochromatyczna A3 z tonerem",null,1,null,0]
[null,"- jakość wydruku - (czerń, najwyższa jakość) - 1200 x 1200 dpi"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 35 stron/min."]
[null,"- pamięć standardowa - 128 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), port Hi-Speed USB 2.0"]
[null,"- wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego /standardowo/"]
[null,"- ilość podajników papieru 3 /standardowo/"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows XP Prof. PL"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A3, A4, B5"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 490; wysokość - 405; głębokość - 600"]
[null,"- normatywny cykl pracy - do 65000 str./miesiąc"]
[null,"Dodatkowy oryginalny toner do w/w drukarki"]
[]
["VII część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Microsoft Windows Server 2003 CAL User MOLP GOV",null,193,null,0]
[2,"Microsoft Windows Terminal Server 2003 CAL User MOLP GOV",null,45,null,0]
[3,"Microsoft Windows Vista Business 32-bit PL Upgrade MOLP GOV",null,40,null,0]
[4,"Photoshop CS3 PL Retail, DVD, kod producenta: PSCS3PLW",null,1,null,0]
[5,"Navicat Windows - Enterprise",null,1,null,0]
["Razem",{"$nulls":4},0]
[]
["VIII część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Drukarka laserowa monochromatyczna ",null,1,null,0]
[null,"- jakość wydruku - (czerń, najwyższa jakość) - 1200 x 1200 dpi"]
[null,"- prędkość druku (czerń, jakość normalna, A4) - do 26 stron/min."]
[null,"- zainstalowany moduł druku dwustronnego (duplex)"]
[null,"- pamięć standardowa - 32 MB"]
[null,"- wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ-45), USB 2.0"]
[null,"- obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows 98 SE, Me, XP Home, XP Prof., Serwer 2003"]
[null,"- standardowe wymiary nośników A4, B5"]
[null,"- wymiary max (w mm): szerokość - 350; wysokość - 256; głębokość - 362"]
[null,"- normatywny cykl pracy - min.15000 str./miesiąc"]
[null,"- kabel USB"]
[2,"Toner do w/w drukarki",null,1,null,0]
[3,"Podkładka pod mysz",null,15,null,0]
[4,"Dyskietka 3,5'' formatowana",null,10,null,0]
[5,"Płyta CD-R 700 MB BOX",null,10,null,0]
[6,"Dysk czyszczący do napędu CD z płynem",null,1,null,0]
[7,"Sprężone powietrze do czyszczenia sprzętu komputerowego 400 ml",null,9,null,0]
[8,"Płyn antystatyczny do monitorów 250 ml",null,6,null,0]
[9,"Chusteczki czyszczące /wilgotne/ do LCD/TFT opak. 100 szt.",null,3,null,0]
[10,"Płyta CD-R 700 MB BOX",null,48,null,0]
["Razem",{"$nulls":4},0]
[]
["IX część zamówienia"]
["Lp.","Parametry","Marka / producent / model","Ilość","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[1,"Notebook",null,1,null,0]
[null,"- procesor klasy x86, takowany zegarem o częstotliwości min 2,2 GHz"]
[null,"- pamięć cache L2 4 MB"]
[null,"- ekran max 13,3‘’ (typ: panoramiczny) – rozdzielczość min 1280/800"]
[null,"- pamięć 2 GB DDR (667 MHz)"]
[null,"- dysk twardy 200 GB"]
[null,"- napęd DVD +-RW DL"]
[null,"- modem 56K V.92"]
[null,"- karta sieciowa 10/100 Mbit/sek"]
[null,"- klawiatura QWERTY /angielska/"]
[null,"- bateria Li-Ion"]
[null,"- waga max 1.99 kg"]
[null,"- porty VGA, RJ45, RJ11, 3 x USB2.0, PCMCIA, Fire Wire(IEEE 1394), Wlan 802.11a/b/g"]
[null,"- zintegrowana kamera video o rozdzielczości min. 1,3 Mpix "]
[null,"- zintegrowany czytnik kart pamięci (6 w 1); obsługiwane karty pamięci: SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, xD-Picture Card, SD IO"]
[null,"- Preinstalowany Windows Vista Business Edition"]
[null,"- Płyta CD lub DVD ze sterownikami do Windows XP Professional"]
[]
[]
["UWAGA"]
["Wykonawca jest zobowiązany wypełnić WSZYSTKIE pozycje zaznaczone kolorem żółtym !"]